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[bookmark: HOOLIGE_KESKKONNAST][bookmark: _bookmark0]ΦΡΟΝΤΙΖΩΠΕΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[bookmark: Keskkonna-_ja_säästunõuanded][bookmark: _bookmark1]Συμβουλές για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση
[bookmark: Energia_ja_vee_tarbimine]Κατανάλωση ενέργειας και νερού
· Η κατανάλωση νερού και η χρήση ενέργειας μπορεί να επηρεαστούν από το βάρος της ποσότητας πλήρωσης. Ιδιοςτοποθετήστε τη μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων για το αντίστοιχο πρόγραμμα για την καλύτερη χρήση της συσκευής.
· Η ομοιόμορφη φόρτωση των ρούχων στο μηχάνημα μέχρι την ποσότητα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή στην ενότητα των αντίστοιχων προγραμμάτων βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
· Τα πιο αποδοτικά προγράμματα από άποψη κατανάλωσης ενέργειας είναι γενικά αυτά που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια.
· Ο θόρυβος και η υπολειπόμενη υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο μικρότερη είναι η ποσότητα της υπολειπόμενης υγρασίας.
· Όταν πλένετε μικρότερες ποσότητες ρούχων, το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης φορτίου συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.
· Για μικρές, ελαφρώς λερωμένες ποσότητες γεμίσματος, χρησιμοποιήστε ενέργεια καιΠρόγραμμα Kiiri για εξοικονόμηση νερού.
· Τα απορρυπαντικά για κρύο νερό μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά σε χαμηλές θερμοκρασίες (περίπου 20℃). Η χρήση ρυθμίσεων 20℃ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από θερμοκρασίες 30℃ ή υψηλότερες.

[bookmark: Pesuaine]Απορρυπαντικό
· Το απορρυπαντικό πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τον βαθμό λερώματος και τη θερμοκρασία πλύσης. Και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήρια τύπου τυμπάνου (με μπροστινή φόρτωση).
· Για μικρότερες ποσότητες πλήρωσης, χρησιμοποιήστε λιγότερααπορρυπαντικό.

[bookmark: Täiendavate_valikute_ja_funktsioonide_va]Επιλογή πρόσθετων επιλογών και δυνατοτήτων
· Επιλέξτε τη θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο ρούχων στο μηχάνημα. Ακολουθήστε τις ετικέτες φροντίδας των ρούχων για καλύτερα αποτελέσματα.
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· Συνιστάται μια επιλογή πρόπλυσης όταν πλένετε πολύ λερωμένα γεμίσματα.

[bookmark: Kuivatusprogrammi_kasutamisel]Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα στεγνώματοςΕΣΘΟΝΙΑ

· Για εξοικονόμηση ενέργειας, επιλέξτε την υψηλότερη δυνατή ταχύτητα στυψίματος για το πρόγραμμα πλύσης κατά το στέγνωμα σε στεγνωτήριο.
· Για το μεγαλύτερο στέγνωμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα είναι του ίδιου υλικού και πάχους.
· Εάν επιλέξετε μόνο στέγνωμα, ο κύκλος στυψίματος ξεκινά με ενέργειααυτόματα για αποθήκευση.

[bookmark: Pakkematerjali_käitlemine]Χειρισμός υλικού συσκευασίας
· Τα υλικά συσκευασίας είναι σχεδιασμένα για απροσδόκητα κατά τη μεταφορά της συσκευήςγια προστασία από ζημιές.
· Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, πετάξτε τα απορρίμματα συσκευασίας σύμφωνα με τα σύμβολα ανακύκλωσης για τους τύπους υλικών. Μεταφέρετε τα απορρίμματα συσκευασίας στα κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.

[bookmark: Vana_seadme_hävitamine]Καταστροφή της παλιάς συσκευής
· Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).απόρριψη χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
· Ο παλιός ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνα συστατικά, επομένως η σωστή διάθεση των απορριμμάτων βοηθά στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στη φύση και την ανθρώπινη υγεία. Η χρησιμοποιημένη συσκευή σας μπορεί να περιέχει ανακυκλώσιμα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων συσκευών και άλλα πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για την εξοικονόμηση περιορισμένων πόρων.
· Μπορείτε είτε να πάρετε τη συσκευή σας στο κατάστημα όπου την αγοράσατε είτε να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ. Δείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες για τη χώρα σαςwww.lg.com/global/recycling.

[bookmark: OHUTUSJUHISED][bookmark: _bookmark2]ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
[bookmark: LUGEGE_KÕIK_JUHISED_ENNE_SEADME_KASUTAMI][bookmark: _bookmark3]ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΕΣΘΟΝΙΑ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας θα βοηθήσουν στην πρόληψη απρόβλεπτων κινδύνων και ζημιών που μπορεί να προκύψουν από μη ασφαλή ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος.
Οι οδηγίες χωρίζονται σε θέματα «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» και «ΠΡΟΣΟΧΗ», όπως π.χπεριγράφεται περαιτέρω.
[bookmark: Ohutusteated]Σημειώσεις ασφαλείας
Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε περιστάσεις και ενέργειες που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο. Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα δίπλα σε αυτό το σύμβολο και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό πρόβληματραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αναφέρεται στο γεγονός ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόνμικρές ή μεγάλες ζημιές.


[bookmark: OHT][bookmark: _bookmark4]ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού, ακολουθήστε τους γενικούς κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

[bookmark: Tehniline_ohutus]Τεχνική ασφάλεια
· Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους.
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των κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
· Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να επιτρέπονται κοντά στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
· Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνουαπό το άτομο.
· Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να φράσσονται με χαλί.
· Αυτή η συσκευή είναιπροορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
· Χρησιμοποιήστε έναν νέο σωλήνα ή το κιτ σωλήνων που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση παλιών εύκαμπτων σωλήνων μπορεί να προκαλέσει διαρροές νερού και συνεπώς υλικές ζημιές.
· Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 50 kPa και 800 kPa.

[bookmark: Maksimaalne_kogus]Μέγιστη ποσότητα
Μερικοί κύκλοιη μέγιστη ποσότητα στεγνού ρούχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι
Κατά το πλύσιμο (9 κιλά) / Κατά το στέγνωμα (6 κιλά).
Η συνιστώμενη μέγιστη ποσότητα μπορεί να διαφέρει για κάθε πρόγραμμα πλύσης. Για καλά αποτελέσματα πλύσης, ανατρέξτε στον πίνακα Προγράμματα στο κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ.

[bookmark: Tehniline_ohutus_kuivati_kasutamisel]Τεχνική ασφάλεια κατά τη χρήση του στεγνωτηρίου
· Μην στεγνώνετε άπλυτα αντικείμενα στη συσκευή.
· Στοιχεία πουείναι λερωμένα με ουσίες όπως μαγειρικά έλαια, φυτικά έλαια, ακετόνη, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριών, πρέπει να πλυθούν με ζεστό νερό και άφθονο απορρυπαντικό πριν στεγνώσουν στη συσκευή.
· Μην σταματάτε ποτέ το μηχάνημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος. Εάν το κάνετε, βγάλτε γρήγορα όλα τα ρούχα καιαπλώστε για να εξατμιστεί η θερμότητα.
· Μην στεγνώνετε αφρώδες καουτσούκ (αφρός λατέξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, προϊόντα επεξεργασμένα με καουτσούκ καιρούχα ή μαξιλάρια με αφρό.

· Μαλακτικά υφασμάτωνκαι άλλα παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.
· Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα όπως αναπτήρες και σπίρτα από τις τσέπες των ρούχων.ΕΣΘΟΝΙΑ

· Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρισμένη με βιομηχανικά χημικάγια το πλύσιμο των αντικειμένων.

Εγκατάσταση
· Αυτή η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται μόνο από δύο ή περισσότερα άτομακρατώντας σταθερά τη συσκευή.
· Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωμάτιο με υγρασία ή σκόνη. Μην εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή όπου μπορεί να επηρεαστεί από καιρικές συνθήκες όπως ήλιος, άνεμος, βροχή ή θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.
· Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι πλήρως συνδεδεμένο στην πρίζα.
· Μην το κάνετεσυνδέστε αυτή τη συσκευή στα καλώδια επέκτασης των πολύπριζων.
· Μην τροποποιείτε το βύσμα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν το φις δεν χωράει στην πρίζα, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα.
· Το καλώδιο ρεύματος της συσκευής διαθέτει αυλάκωση γείωσης (επαφή γείωσης) και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικεςκανόνες και κανονισμοί.
· Η ακατάλληλη σύνδεση της γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή γείωση του εξοπλισμού, ελέγξτε τονηλεκτρολόγος ή προσωπικό σέρβις.

Χρήση
· Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, δυσλειτουργεί, μερικώς αποσυναρμολογημένη ή έχει εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν σπάσει, συμπεριλαμβανομένου ενός κατεστραμμένου καλωδίου ή βύσματος.
· Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
· Μην επιχειρήσετε να χωρίσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.

· Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα μέρος της συσκευής. Όλες οι εργασίες επισκευής και σέρβις πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, εκτός εάν συνιστάται διαφορετικά στο εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιμοποιήστε μόνο το εργοστάσιοεξαρτήματα εξουσιοδοτημένα από
· Εάν η συσκευήη πόρτα είναι ανοιχτή, μην την πιέζετε πολύ προς τα κάτω.
· Μην βάζετεζωντανά πράγματα, όπως κατοικίδια, στη συσκευή.
· Μην πλένετε αντικείμενα που επισημαίνονται από τον κατασκευαστή ως μη πλένονται στην ετικέτα φροντίδας.
· Διατηρήστε την περιοχή κάτω και γύρω από τη συσκευή απαλλαγμένη από εύφλεκτα υλικά όπως βαμβάκι, χαρτί, κουρέλια, χημικά κ.λπ.
· Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή. Τα παιδιά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή τραυματισμό κρεμώντας στην πόρτα ή σκαρφαλώνοντας στη συσκευή.
· Μην πλένετε, πλένετε ή στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί ή λεύκανση με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κερί, αφαίρεση κεριού, λάδι, μπογιά, βενζίνη, απολιπαντικό, στεγνό καθάρισμα, κηροζίνη, αφαίρεση λεκέδων, νέφτι, φυτικό λάδι, μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ κ.λπ.). Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
· Μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ή εύφλεκτες ουσίες κοντά στη συσκευή (αιθέρας, βενζόλιο, οινόπνευμα, χημικά, υγραέριο, εύφλεκτα στυλό, βενζίνη, διαλυτικό, κηροζίνη, εντομοκτόνο, αποσμητικό χώρου, καλλυντικά κ.λπ.).
· Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε μέχριτο τύμπανο έχει σταματήσει τελείως.
· Μην αγγίζετε την πόρτα ψηλάκατά τη διάρκεια προγραμμάτων θερμοκρασίας.
· Σε περίπτωση διαρροής νερού ή πλημμύρας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της LG Electronics.
· Κλείστε τις βρύσες νερού για να μειώσετε την πίεση στους εύκαμπτους σωλήνες και τις βαλβίδες και για να ελαχιστοποιήσετε τη διαρροή εάν σπάσουν ή σκάσουν. Ελέγξτε την κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων πλήρωσης, θα πρέπει να είναι 5αντικαταστήστε μετά από ένα χρόνο.
· Εάν υπάρχει διαρροή αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κ.λπ.) στο σπίτι σας, μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος καιαερίστε αμέσως το δωμάτιο.

· Εάν το νερό στην αποχέτευση ή τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής παγώσει το χειμώνα, χρησιμοποιήστε τοσυσκευή μόνο αφού αποψυχθεί.
· Κρατήστε όλα τα απορρυπαντικά, τα μαλακτικά υφασμάτων και τα λευκαντικά μακριά από παιδιάαπρόσιτη.ΕΣΘΟΝΙΑ

· Μην το κάνετεαγγίξτε την ηλεκτρική σύνδεση ή το σύστημα ελέγχου της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
· Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην το αφήνετε κάτω από βαριά αντικείμενα.
· Αποφύγετε την αφαίρεση από τη συσκευή κατά το πλύσιμοαγγίζοντας το νερό.
· Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση λειτουργεί σωστά. Εάν το νερό δεν στραγγίζει σωστάροή, μπορεί να αντιμετωπίσετε πλημμύρες.
· Εάν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή και η θερμοκρασία του νερού χαμηλή, μπορεί να υπάρχεισυμπύκνωση και το δάπεδο μπορεί να βραχεί.
· Σκουπίστε τη βρωμιά ή τη σκόνη από τις επαφές του βύσματος τροφοδοσίας.

Συντήρηση
· Το να θέσετε τη συσκευή στη θέση OFF ή σε κατάσταση αναμονής δεν σημαίνειαποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.
· Συνδέστε καλά το φις στην πρίζα εάν εκτεθείτε σε υγρασία και σκόνηαφαιρεθεί εντελώς.
· Μη χύνετεγια να καθαρίσετε τη συσκευή, μην βάζετε νερό πάνω της και μην τη ρίχνετε μέσα της.
· Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε τη συσκευή. Κρατάτε πάντα το φις σταθερά όταν αποσυνδέετεκαι τραβήξτε το σε ευθεία κατεύθυνση.
· Η αποσυναρμολόγηση, η επισκευή ή η τροποποίηση της συσκευής επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις σε κέντρο σέρβις της LG Electronics. Σε περίπτωση μετακίνησης και εγκατάστασης της συσκευής σε άλλη τοποθεσία, επικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφοριών Πελατών της LG Electronics.

[bookmark: Käitlemine]Χειριζόμενος
· Πριν απορρίψετε την προηγούμενη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή έτσι ώστε να μην μπορείτε πλέον να το χρησιμοποιήσετε.

· Τοποθετήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες και φελιζόλ) μακριά από παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
· Πριν χειριστείτε αυτή τη συσκευή, κόψτε το καλώδιο ρεύματος και αφαιρέστε την πόρτα για να αποφύγετε τον κίνδυνο παγίδευσης παιδιών ή μικρών ζώων.

[bookmark: PAIGALDAMINE][bookmark: _bookmark5]ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
[bookmark: Osad_ja_tehnilised_andmed][bookmark: _bookmark6]Ανταλλακτικά και ΠροδιαγραφέςΕΣΘΟΝΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ
· Ο κατασκευαστής μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση και τις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής χωρίς προειδοποίησημε σκοπό την αλλαγή.


14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ13


[bookmark: Eestvaade]Μπροστινή όψη
[image: ]
➊Πίνακας ελέγχου
β Συρτάρι θήκης απορρυπαντικού
ντοΤο τύμπανο
ρεΗ πόρτα
e Εξώφυλλο
στ Αποχέτευσηκαπάκι
Ⓖ Φίλτρο αντλίας αποστράγγισης
h Ισοπεδωτικά πόδια
[bookmark: Tagakülje_vaade]
Πίσω πλευράη θέα

➊ Βύσμα ρεύματος
β Μπουλόνια μεταφοράς
c Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

[bookmark: Tehnilised_andmed]Τεχνικά στοιχεία

	Μοντέλο
	F4DR509SB*

	Σύνδεση ρεύματος
	220-240 V~, 50 Hz

	Βάρος προϊόντος
	70 κιλά


Διαστάσεις(mm)
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[bookmark: Lisatarvikud]ΑξεσουάρΕΣΘΟΝΙΑ


	
[image: ]
Σύνδεση του σωλήνα παροχής κρύου νερού
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Αντιολισθητικά μαξιλαράκια*1
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Κλειδί
	

Σφιγκτήρας για τη στερέωση του σωλήνα αποστράγγισης
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Καλύμματα για τρύπες μπουλονιών μεταφοράς
	



Δέσμευση*1


*1 Τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

[bookmark: Nõuded_paigalduskohale][bookmark: _bookmark7]Αξιώσειςστο χώρο εγκατάστασης
ΠροτούΠριν εγκαταστήσετε τη μονάδα, ελέγξτε τις ακόλουθες πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει εγκατασταθεί στη σωστή θέση.
[bookmark: Paigalduskoht]Θέση εγκατάστασης
· Για να ελαχιστοποιηθούν οι κραδασμοί κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος, αυτή η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε συμπαγές δάπεδο. Το καλύτερο είναι ένα δάπεδο από σκυρόδεμα, το οποίο είναι πολύ λιγότερο επιρρεπές σε κραδασμούς από τα ξύλινα πλακάκια δαπέδου ή ένα δάπεδο με μοκέτα.
· Εάν δεν είναι δυνατό να αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευήςδίπλα σε σόμπα αερίου ή θερμάστρα, πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ τους μια μονωτική σανίδα
(850 x 600 mm) με αλουμινόχαρτοη καλυμμένη πλευρά θα κοιτούσε προς τη θερμάστρα.
· Εγκαταστήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση βλάβης να έχειμπορεί εύκολα να προσπελαστεί.
· Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, ρυθμίστε και τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί μπουλονιών μεταφοράς για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σταθερή.
· Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείαςεπαρκής χώρος για να ανοίξει πλήρως η πόρτα της συσκευής.
· Για να εξασφαλίσετε επαρκή χώρο για τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού,για τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και τη ροή αέρα, αφήστε τουλάχιστον 20 mm ελεύθερο χώρο στις πλευρές του μηχανήματος και 100 mm στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Σκεφτείτε τον τοίχο, την πόρτα και τις σανίδες που μπορούν να αυξήσουν την ανάγκη για αυτόν τον χώρο.

σι


ΚΙΝΔΥΝΟΣ

· Αυτόη συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό νοικοκυριό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή συσκευή.




[bookmark: Puitpõrandad_(tugedel_põrandad)]Ξύλινα πατώματα (δάπεδα σε στηρίγματα)
Χρησιμοποιήστε την κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε ξύλινα δάπεδαδακτυλίους από καουτσούκ για μείωση των υπερβολικών κραδασμών και ανομοιομορφιών. Τα δάπεδα σε σανίδες ή στηρίγματα μπορεί να συμβάλλουν σε υπερβολικούς κραδασμούς και ανισορροπία, σφάλματα και δυσλειτουργίες.

· Συνιστούμε μια συσκευή για τη μείωση των κραδασμώντοποθετήστε ελαστικούς δακτυλίους πάχους τουλάχιστον 15 mm κάτω από κάθε πόδι ρύθμισης➊και στερεώστε τα σε τουλάχιστον δύο σανίδες δαπέδου χρησιμοποιώντας βίδες.
· Εάν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τη συσκευή σε μια γωνία του δωματίου όπουη σταθερότητα του δαπέδου είναι μεγαλύτερη.
· Εγκαθιστώδακτύλιοι από καουτσούκ για μείωση των κραδασμών.







ΕΝΑ	ντο	ντο
· 
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε ανώμαλη επιφάνεια(π.χ. σε ξύλινο δάπεδο), η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές και έξοδα που προκαλούνται από την εγκατάσταση σε ανώμαλη επιφάνεια.


ΠΡΟΣΟΧΗ
· Μπορείτε να αγοράσετε δακτυλίους από καουτσούκ από ένα κέντρο σέρβις της LG (Αρ. εξαρτήματος 4620ER4002B).ΠΡΟΣΟΧΗ
Δείκτης
Απόσταση (mm)
ΕΝΑ
100
σι
5
ντο
20






[bookmark: Ventilatsioon]Αερισμός
· Βεβαιωθείτε ότι τοώστε να διασφαλίζεται η κίνηση του αέρα γύρω από τη συσκευή και να μην παρεμποδίζεται από χαλιά κ.λπ.


[bookmark: Välistemperatuur]Εξωτερική θερμοκρασία
· Μην εγκαθιστάτε το μηχάνημα σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος παγώματος. Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορεί να σκάσουν υπό πίεση. Οι βαθμοί κάτω από το μηδέν μπορούν να βλάψουν την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της συσκευής.
· Εάν η συσκευή παραδοθεί το χειμώναμε μείον βαθμούς, αφήστε το μηχάνημα να σταθεί για μερικές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου πριν το χρησιμοποιήσετε.

[bookmark: Elektriühendus]Ηλεκτρική σύνδεση
· Μην το κάνετεχρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης ή διπλό προσαρμογέα.
· Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήσηαπό το δίκτυο και κλείστε την παροχή νερού.
· Συνδέωτη συσκευή σε πρίζα γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
· Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε το σημείο σύνδεσης να είναι εύκολα προσβάσιμο.
· Πρίζα ρεύματοςπρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 1 μέτρου από τη συσκευή και στις δύο πλευρές.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

· Οι εργασίες επισκευής στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εργασίες επισκευής από άπειρο άτομο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρή δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής LG.
· Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις.
[bookmark: Seadme_lahtipakkimine][bookmark: _bookmark8]
Συσκευήαποσυσκευασία
[bookmark: Seadme_vahtplastist_aluselt_maha_tõstmin]Από τη βάση αφρού της συσκευήςανύψωσηΕΣΘΟΝΙΑ

Μετά το πακέτοαφαιρέστε το χαρτόνι και άλλο υλικό, σηκώστε τη συσκευή από τη βάση αφρού.
*

· Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο υποστηρίζει➊* θα πρέπει να συνοδεύεται από βάσηκάτω και δεν θα κολλούσε κάτω από τη συσκευή.
· Εάν διατηρείτε τη συσκευασία κάτω από τη συσκευήσιγια να αφαιρέσετε, γυρίστε τη συσκευή στο πλάι, κάντε το προσεκτικά και προστατέψτε το μηχάνημα. Μην αφήνετε τη συσκευή κάτω στο μπροστινό ή πίσω μέρος της.
* Αυτό το εξάρτημα μπορεί να εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.


[bookmark: Transpordipoltide_komplektide_eemaldamin]Αφαίρεση συγκροτημάτων μπουλονιών μεταφοράς
Ισχυροί κραδασμοί και ζημιές της συσκευήςγια αποφυγή, αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τα στοιχεία στερέωσης.
1 [image: ]Ξεκινήστε με τα δύο κάτω μπουλόνια μεταφοράς➊και χαλαρώστε όλα τα μπουλόνια μεταφοράς αριστερόστροφα με το κλειδί (παρέχεται).






2 Αφαιρώτα συγκροτήματα μπουλονιών, κουνώντας τα ελαφρά καθώς τα τραβάτε προς τα έξω.

3 Τοποθετήστε τα καλύμματα της πόρτας.
· Κρατήστε τα καπάκια των οπώνσιστη συσκευασία αξεσουάρή στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
[image: ]

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Διατήρησημπουλόνια και συνδετήρες μεταφοράς για μελλοντική χρήση.
· Μεταφέρετε το για να αποφύγετε ζημιέςσυσκευή όπως παρακάτω:
· Τα μπουλόνια μεταφοράς έχουν τοποθετηθεί ξανά.
· Καλώδιο τροφοδοσίαςείναι προσαρτημένο στο πίσω μέρος της συσκευής.



[bookmark: Seadme_loodimine][bookmark: _bookmark9]Εκκίνηση της συσκευής
[bookmark: Loodimise_kontrollimine]Έλεγχος της ισοπέδωσης
Η άκρη της επάνω πλάκας δεν πρέπει να πιέζεται διαγώνια προς τα κάτωη συσκευή δεν κινείται καθόλου πάνω ή κάτω (έλεγχος και προς τις δύο κατευθύνσεις).
· Ανη συσκευή ταλαντεύεται όταν πιέζετε τις διαγώνιες γωνίες της επάνω πλάκας, ρυθμίστε ξανά τα πόδια.
· Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι η συσκευή είναιεντελώς οριζόντια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Τραπέζι-ή τα υποστηριζόμενα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν σε υπερβολικούς κραδασμούς και ανισορροπία. Για να σταματήσετε ή να μειώσετε τον υπερβολικό θόρυβο και τους κραδασμούς, μπορεί να χρειαστεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο ενίσχυσης ή ακαμψίας του ξύλινου δαπέδου.
· 
Μην χρησιμοποιείτε για ισοπέδωση ανώμαλου εδάφουςκομμάτια ξύλου, χαρτονιού κ.λπ. κάτω από τη συσκευή.



[bookmark: Jalgade_reguleerimine_ja_loodimine]Ρύθμιση και ισοπέδωση ποδιών
Συσκευήκατά την εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς οριζόντια. Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και ισοπεδωμένη, η συσκευή μπορεί να καταστραφεί ή να μην λειτουργεί σωστά.
1Εάν το δάπεδο είναι ανώμαλο, στρίψτεισοπεδώνοντας τα πόδια όπως απαιτείται.
· Μην τοποθετείτε κομμάτια ξύλου κ.λπ. κάτω από τα πόδια σας.
· Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναισταθερό και ακουμπισμένο στο πάτωμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ
· Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε βάση, βάση ή υπερυψωμένη επιφάνεια, εκτός εάν είναι κατασκευασμένο από την LG Electronics για χρήση με αυτό το μοντέλο.






2Ελέγξτε με το αλφάδι ➊ ότι η συσκευή είναιτέλεια ισοπεδωμένο.


3Στερεώστε τα πόδια ρύθμισης με τα παξιμάδια ασφάλισης
β, γυρίζοντας αριστερόστροφα, το κάτω μέρος της συσκευήςκατά.
[image: ]

4Ελέγξτε ότι όλα είναι κάτω από τη συσκευήτα παξιμάδια ασφάλισης είναι σωστά σφιγμένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Η σωστή θέση και η ευθυγράμμιση της συσκευής διασφαλίζουν αυτόμακροχρόνια, σωστή και αδιάκοπη λειτουργία.
· Συσκευήπρέπει να είναι 100% οριζόντια και να στέκεται σταθερά στη θέση του σε ένα σκληρό, επίπεδο δάπεδο.
· Δεν πρέπει να είναι υπό φορτίονα αιωρούνται υπό γωνία.
· Μην αφήνετε τα πόδια της συσκευής να βραχούν. Αυτόμπορεί να προκαλέσει κραδασμούς και θόρυβο.



[bookmark: Libisemisvastaste_padjakeste_kasutamine]Χρήση αντιολισθητικών μαξιλαριών
Αυτό το εξάρτημα μπορεί να εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

Εάν τοποθετήσετε το πλυντήριο ρούχων σε ολισθηρή επιφάνεια,μπορεί να αρχίσει να κινείται εάν υπάρχει περισσότερη δόνηση. Η ακατάλληλη ισοπέδωση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία λόγω κραδασμών. Για να το αποτρέψετε αυτό, τοποθετήστε αντιολισθητικά μαξιλαράκια κάτω από τα πόδια ισοπέδωσης και ισοπεδώστε τη μονάδα.
1 Προτούκαθαρίστε το δάπεδο πριν τοποθετήσετε αντιολισθητικά μαξιλαράκια.ΕΣΘΟΝΙΑ

· Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε ξένα αντικείμενα και υγρασία. Εάν το δάπεδο παραμείνει υγρό, τα αντιολισθητικά μαξιλαράκια δεν θα μπορούν να στερεωθούν.

2 Κατασκευάστε ξανά τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε στη θέση της.

3 Θέσηκολλώδης πλευρά των αντιολισθητικών μαξιλαριών➊προς την επιφάνεια του δαπέδου.
· Είναι πιο αποτελεσματικό να τοποθετείτε αντιολισθητικά πλακίδια κάτω από τα πρώτα πόδια. Εάν είναι δύσκολο να τοποθετήσετε τα πλακάκια κάτω από τα πρώτα πόδια της συσκευής, στερεώστε τα κάτω από τα πίσω πόδια.


4 Τοποθετήστε τη συσκευή σε αντιολισθητικά επιθέματα.
· Μην τοποθετείτε αντιολισθητικά μαξιλαράκιακολλώδης πλευρά➊στα πόδια της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Διατίθενται επιπλέον αντιολισθητικά μαξιλαράκιαΑπό το Κέντρο Εξυπηρέτησης της LG Electronics.


[bookmark: Vee_pealevooluvooliku_ühendamine][bookmark: _bookmark10]Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού
[bookmark: Märkus_ühendamise_kohta]Σημείωση σχετικά με τη σύνδεση
· Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 50 kPa και 800 kPakPa(0,5-8,0 kgf/cm²). Εάν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερηαπό 800 kPa, πρέπει να εγκατασταθεί συσκευή αποσυμπίεσης.
· Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του σωλήνα παροχής νερού και αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού ήχρησιμοποιήστε μηχανικές συσκευές για να το συνδέσετε στις βαλβίδες εισαγωγής.
· Με τον Υδροχόοδεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε πρόσθετη προστασία αντίστροφης ροής για τη σύνδεση.



[bookmark: Kummist_tihendi_kontrollimine]Έλεγχος της ελαστικής σφράγισης
Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής νερού διαθέτουν δύο ελαστικά στεγανοποιητικά ➊. Αποτρέπουν τη διαρροή νερού. Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης είναι αρκετά ασφαλής.
· Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές όπως κλειδιά σωλήνων για να σφίξετε τους σωλήνες εισαγωγής νερού. Βεβαιωθείτε ότι το κυρτό άκρο του σωλήνα παροχής νερού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.
[image: ]

[bookmark: Vooliku_ühendamine_veevõrku]Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στο δίκτυο ύδρευσης
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με σπείρωμα σε σπείρωμαμε βρύση
Βιδώστε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής στη βρύση παροχής νερού. Σφίξτε μόνο με το χέρι


χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. Μην το παρακάνετελάστιχο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας μηχανική συσκευή.
[image: ]

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στο δίκτυο νερού, ανοίξτε τη βρύση και αφήστε τη να τρέξει λίγο ακόμα για να αφαιρέσετε ξένα σώματα (βρωμιά, άμμο, πριονίδι κ.λπ.) από τις σωληνώσεις. Αφήστε το νερό να τρέξει στον κάδο και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



[bookmark: Vooliku_ühendamine_seadmega]Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή
Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στο πίσω μέρος της συσκευήςστη βαλβίδα εισαγωγής.
[image: ]
· Μόνο για μοντέλα με μία βαλβίδα παροχής νερούμην συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα με ζεστό νερό. Συνδέστε μόνο με κρύο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Εάν διαρρεύσει νερό από τον εύκαμπτο σωλήνα μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, επανασυνδέστε τη συσκευή βήμα προς βήμα. Χρησιμοποιήστε την πιο κοινή βρύση για παροχή νερού. Εάν η βρύση είναι ίση με τον προσαρμογέα ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε



δακτύλιος στεγανοποίησης πριν από τη βρύση και προσαρμογέαςσύνδεση.ΕΣΘΟΝΙΑ

· Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν είναι τσακισμένος ή τσιμπημένοςαριστερά



[bookmark: Äravooluvooliku_paigaldamine][bookmark: _bookmark11]Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης
[bookmark: Äravooluvooliku_paigaldamine_klambriga]Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης με σφιγκτήρα
Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω από 100εκτης επιφάνειας του ορόφου. Σε αυτήν την περίπτωση, το νερό μπορεί να μην αποστραγγίζεται από τη συσκευή ή μπορεί να ρέει πολύ αργά.
· Η σωστή τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης αποτρέπει τη ζημιά στο δάπεδο που μπορεί να προκληθεί από διαρροές νερού.
[image: ]





105 εκ


· Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην πιέζετεπίσω στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικό θόρυβο.
· 
Εάν εγκαταστήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης πάνω από το νεροχύτη,στερεώστε το καλά με σπάγκο.
[image: ]

[bookmark: _bookmark12]ΧΡΗΣΗ
[bookmark: Kasutamise_ülevaade][bookmark: _bookmark13]Χρήσηεπισκόπηση
[bookmark: Seadme_kasutamine]Χρήση της συσκευής
Πριν από την πρώτη πλύση, επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσηςΒαμβάκι (Cotton) και προσθέτουμε τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού. Λειτουργήστε το μηχάνημα χωρίς ρούχα. Αυτό αφαιρεί τυχόν υπολείμματα και νερό από το τύμπανο που μπορεί να έχουν παραμείνει εκεί κατά την παραγωγή.
1Ταξινόμηση των ρούχων και τοποθέτησή τους στο μηχάνημα.
· Ταξινομήστε τα ρούχα κατά τύπο υλικού, βαθμό λερώματος, χρώμα και, εάν χρειάζεται, μέγεθος. Ανοίξτε την πόρτα και βάλτε τα ρούχα στο μηχάνημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

· Πριν κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα καιτα αντικείμενα βρίσκονται στο τύμπανο και δεν κρέμονται πάνω από την ελαστική τσιμούχα της πόρτας, όπου κολλάνε ανάμεσά της όταν η πόρτα είναι κλειστή. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο στεγανοποιητικό της πόρτας και στη ροδέλα.
[image: ]

· Αφαιρώόλα τα αντικείμενα μεταξύ της μαλακής τσιμούχας της πόρτας, έτσι ώστε τα ρούχα και η τσιμούχα της πόρτας να μην καταστραφούν.




· Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού. Εάν θέλετε, προσθέστε χλωρίνη ή μαλακτικό υφασμάτων στα σωστά κενά στο διαχωριστικό του συρταριού.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
· Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευήδιακόπτης.

4 Επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο πλύσης.
· Πατήστε επανειλημμένα το cycleκουμπί ή περιστρέψτε το κουμπί επιλογής κύκλου μέχρι να επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο.
· Τώρα επιλέξτε τη θερμοκρασία πλύσης και την ταχύτητα στυψίματος. Δώστε προσοχή στις ετικέτες φροντίδας στο ύφασμα των ρούχων.

5 Έναρξη του κύκλου.
· Για να ξεκινήσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η συσκευή λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς νερό, ζυγίζοντας την ποσότητα των ρούχων. Εάν το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν πατηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και όλες οι ρυθμίσεις θα ακυρωθούν.

6 Ολοκλήρωση του κύκλου.
· Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα παίξει μια μελωδία.Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα από το μηχάνημα για να μειώσετε το τσάκισμα. Ελέγξτε επίσης τη τσιμούχα της πόρτας όταν αφαιρείτε τα ρούχα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει μικροαντικείμενα.
22 ΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ23





2Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού.



[bookmark: Juhtpaneel][bookmark: _bookmark14]Πίνακας ελέγχου
Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
[bookmark: Juhtpaneeli_funktsioonid]Λειτουργίες πίνακα ελέγχουΕΣΘΟΝΙΑ



	
	Περιγραφή

	➊
	Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
· Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.

	σι
	Πρόγραμμακουμπί
· Υπάρχουν προγράμματα για διαφορετικούς τύπους πλυντηρίου.
· Η ενδεικτική λυχνία του επιλεγμένου προγράμματος θα ανάψει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
· Wash+Dry (Πλύσιμο+στεγνό)( ): ( ) αναφέρεται στην ικανότητα στεγνώματος ρούχων, η οποία ποικίλλει μεταξύ των μοντέλων.

	ντο
	Έναρξη/Παύσηκουμπί
· Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την έναρξη ή τη διακοπή του κύκλου πλύσης.
· Εάν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τον κύκλο πλύσης, πατήστε αυτό το κουμπί.

	ρε
	Πρόσθετες επιλογές και δυνατότητες
· Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπταπαρακάτω. Το αντίστοιχο σύμβολο ανάβει στην οθόνη.
· Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε πρόσθετα προγράμματα.

	μι
	Πρόγραμμα πλυσίματοςκουμπιά προσαρμογής
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του νερού ή τις ρυθμίσεις ταχύτητας στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμαγια ρύθμιση.
· Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη.
· Πατήστε αυτό το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις.




	
	Περιγραφή

	φά
	Οθόνη
· Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει, οι επιλογές και η κατάσταση. Στη συσκευήόταν είναι ενεργοποιημένο, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανάβουν στην οθόνη.
· Ο πίνακας ελέγχου αναβοσβήνει κατά την αυτόματη ανίχνευση του βάρους της ποσότητας πλήρωσης.


[bookmark: Aja_ja_oleku_näit]Εμφάνιση ώρας και κατάστασης


	
	Περιγραφή

	
➊
	Ενδείξεις κατάστασης προγράμματος
· Κατά τη λειτουργία του προγράμματος πλύσης, η λυχνία LED του ενεργού σταδίου και άλλων σταδίων θα αναβοσβήνειτα LED είναι συνεχώς αναμμένα. Στο τέλος της σκηνής, το LED σβήνει. Όταν σταματήσει ο κύκλος, η λυχνία LED του ενεργού σταδίου σταματά να αναβοσβήνει.

	

σι
	AI DD
· AI DDΜπαρέχει κατάλληλες ενέργειες περιστροφής του τυμπάνου μετά την ανίχνευση της ποσότητας πλήρωσηςλήξη.
· Μενεργοποιείται όταν το πρόγραμμα πλύσης AI είναι επιλεγμένο και εκτελείται.
- Η προσθήκη πολύ απορρυπαντικού θα προκαλέσει υπερβολικό αφρισμό και θα προκαλέσει κακή AI DD
αποτελέσματα.

	


ντο
	Εκτιμώμενοςυπολειπόμενος χρόνος
· Πρόγραμμα πλυσίματοςόταν επιλεγεί, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη ώρα του επιλεγμένου προγράμματος. Η ώρα θα αλλάξει ανάλογα με τις επιλογές που θα γίνουν.
· Όταν εμφανίζεται στην οθόνη---, τότε θα εμφανιστεί ο χρόνος μετά τον εντοπισμό της ποσότητας πλήρωσηςαπό τη λειτουργία ανίχνευσης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
· Ο χρόνος που εμφανίζεται είναι μόνο μια εκτίμηση. Αυτός ο χρόνος βασίζεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Διάφοροιεξωτερικοί παράγοντες (βάρος φορτίου, θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία νερού εισόδου κ.λπ.) ενδέχεται να επηρεάσουν τον πραγματικό χρόνο.

	ρε
	Hανάβει όταν ξεκινά το πρόγραμμα και η πόρτα είναι κλειδωμένη.

	μι
	zανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Καθυστέρηση λήξης.

	φά
	εγώανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Pre Wash.

	Ⓖ
	σολανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Rinse+.



ΕΣΘΟΝΙΑ



	
	Περιγραφή
	
	

	η
	yανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Καθαρισμός μπανιέρας.
	
	

	
	
	
	



[bookmark: Pesu_ettevalmistamine][bookmark: _bookmark15]Προετοιμασία του πλυντηρίου
Ταξινόμηση για καλύτερα αποτελέσματα πλύσηςπλύνετε τα ρούχα και στη συνέχεια ετοιμάστε τα σύμφωνα με τα σύμβολα στις ετικέτες φροντίδας του.
[bookmark: Rõivaste_sorteerimine]Ταξινόμηση ρούχων
· Λέρωμα (Βαρύ, Κανονικό, Ελαφρύ): Διαχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με το βαθμό λερώματος, μην πλένετε πολύ λερωμένα αντικείμενα με λιγότερο λερωμένα αντικείμενα.



ΠΡΟΣΟΧΗ
· Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα πλυσίματος στις ετικέτες φροντίδας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Ginetex(www.ginetex.ch).


· Χρώμα (λευκό, ανοιχτό, σκούρο): πλύσιμο σκούρο ή		βαμμένα ρούχα από λευκό ή ανοιχτόχρωμο
χωριστά από τα χρώματα. Ανάμειξη βαμμένων ρούχων

με ανοιχτόχρωμα ρούχα μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμόμεταφορά ή αποχρωματισμός ελαφρύτερων ρούχων.
· Βαμβακερά λινάρια (χνούδια και συλλέκτες):πλένετε χωριστά υφάσματα που δίνουν και μαζεύετε βαμβακερά χνούδια. Τα υφάσματα που παράγουν βαμβακερό χνούδι μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση χνούδι στα υφάσματα που το μαζεύουν.


[bookmark: Rõivaste_hooldussildi_kontrollimine]Έλεγχος της ετικέτας φροντίδας του ενδύματος
Τα σύμβολα εξηγούν τη σύνθεση του υφάσματος του ενδύματός σας καιπώς να πλύνετε αυτό το ρούχο.
[bookmark: Sümbolid_hooldussiltidel]Σύμβολα στις ετικέτες φροντίδαςΣύμβολο
Πλυντήριο / ύφασματύπος

· Κανονικόςπλυντήριο
· Βαμβακερά, διάφορα υφάσματα

· Απλόςσυντήρηση
· Συνθετικά, ανάμεικτα υφάσματα

· Ειδικό απαλό πλύσιμο
· Λεπτά υφάσματα

· Μόνοπλύσιμο χεριών
· Μαλλί, μετάξι

· Μην πλένετε







[bookmark: Rõivaste_kontrollimine_enne_masinasse_pa]
Ελέγξτε πρώτα τα ρούχαβάζοντας στη μηχανή
· Για ομοιόμορφη κατανομή βάρους κατά τη φυγοκέντρησησυνδυάστε μεγάλα και μικρά αντικείμενα σε μια πλήρη μηχανή.
· Μην πλένετε μεμονωμένα μικροαντικείμενα. Προσθέτω1-2 παρόμοια αντικείμενα στο μηχάνημα για να αποφευχθεί αυτή η ανισορροπία.
· Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι είναιθα ήταν άδειο. Σκληρά αντικείμενα όπως καρφιά, φουρκέτες, σπίρτα, μολύβια, νομίσματα και κλειδιά μπορούν να βλάψουν τόσο τη συσκευή όσο και τα ρούχα.
[image: ]
· Πλύσηευαίσθητα αντικείμενα (κάλτσες, συρμάτινα σουτιέν) σε δίχτυ πλυντηρίου.
· Κλείστε τα φερμουάρ και στερεώστε γάντζους και κορδέλες για να μην πιάνουν άλλα ρούχα.
· Αντιμετωπίστε τη βρωμιά και τους λεκέδες πριν από το πλύσιμο με το βούρτσισμαμε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού διαλυμένη στο νερό, αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνσή τους.




[bookmark: Pesuaine_ja_pehmendi_lisamine][bookmark: _bookmark16]Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού
[bookmark: Pesuaine_doseerimine]Δοσολογία απορρυπαντικού
· Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή τουοδηγίες και επιλέξτε το σωστό απορρυπαντικό ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τον βαθμό λερώματος και τη θερμοκρασία πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήρια τύπου τυμπάνου (με μπροστινή φόρτωση).
· Εάν υπάρχει πολύς αφρός, μειώστε το απορρυπαντικόποσότητα.
· Εάν προσθέσετε πολύ απορρυπαντικό, θα περισσέψειπολύ αφρό και δεν δίνει καλά αποτελέσματα πλύσης και φορτώνει τον κινητήρα της μηχανής.
· Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστεοδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του.
· Υγρότο απορρυπαντικό μπορεί να χυθεί απευθείας στο συρτάρι του απορρυπαντικού εάν ξεκινήσετε αμέσως τον κύκλο πλύσης.
· Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό εάν χρησιμοποιείτεπλύνετε με την ένδειξη Delay End ή εάν έχετε επιλέξει Pre Wash, καθώς το υγρό απορρυπαντικό διανέμεται αμέσως και μπορεί να σκληρύνει στο συρτάρι ή τον κάδο.
· Η ποσότητα του απορρυπαντικού πρέπει να προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα του νερού, την ποσότητα των ρούχων και το βαθμό λερώματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε την υπερβολή του απορρυπαντικού. Διαφορετικά, μπορεί να εμφανιστεί υπερβολικός αφρός.
· Διαβάστε τις ετικέτες των ρούχων πριν προσθέσετεαπορρυπαντικό και εσείς επιλέγετε τη θερμοκρασία του νερού.
· Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα απορρυπαντικά ανάλογαστο είδος του ρουχισμού.
· Το υγρό απορρυπαντικό προορίζεται συχνά για ειδική χρήση, όπως βαμμένα υφάσματα, μαλλί, ευαίσθητα ή σκούρα ρούχα.
· Το απορρυπαντικό σε σκόνη είναι κατάλληλο για όλουςστα υφάσματα.
· Λευκόκαι για να πετύχετε καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης για ελαφριά ρούχα, χρησιμοποιήστε σκόνη πλυσίματος με χλωρίνη.
· Το απορρυπαντικό πλένεται αμέσως από το συρτάρι στο μηχάνημαστην αρχή του κύκλου πλύσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ
· Μην αφήνετε το απορρυπαντικό να σκληρύνει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μπλοκαρίσματα, ανεπαρκές ξέπλυμα ή δυσάρεστες οσμές.ΕΣΘΟΝΙΑ

· Πλήρης ποσότητα πλήρωσης: σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
· Μερική ποσότητα πλήρωσης: 1/2 της κανονικής ποσότητας.
· Ελάχιστοςποσότητα γέμισης: 1/3 της συνολικής ποσότητας γέμισης.



[bookmark: Dosaatori_kasutamine]Χρήση του διανομέα
Για να προσθέσετε μια δόση απορρυπαντικού στο διανομέα:
1 Ανοίξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού.

2 Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό σε αυτάστους αντίστοιχους θαλάμους.
[image: ] 	


➊ Κύρια θήκη απορρυπαντικού
· Βασικά απορρυπαντικά, αποσκληρυντικό νερού,χλωρίνη και αφαίρεση λεκέδων
b Θήκη προαπορρυπαντικού
c Θήκη υγρού μαλακτικού υφασμάτων

3 Κλείστε το συρτάρι του απορρυπαντικού πριν ξεκινήσετε τον κύκλομαλακά.
· Το χτύπημα του συρταριού μπορεί να προκαλέσει την υπερχείλιση του απορρυπαντικού σε άλλη θήκη ή τη δόση στο τύμπανο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
28 ΧΡΗΣΗ
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· Προσέξτε να αποφύγετε να κλείσετε το χέρινα πιαστεί στο συρτάρι.
· Μια μικρή ποσότητα νερού στο τέλος του διανομέα κύκλουη παραμονή στα κύτταρα είναι φυσιολογική.
[bookmark: Pesupehmendi_kamber]Θήκη μαλακτικού υφασμάτων
Αυτή η θήκη περιέχει υγρό μαλακτικό υφασμάτων που δοσολογείται αυτόματα κατά τον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαλακτικό σε σκόνη ή υγρό.
· Ρίξτε μαλακτικό μέχρι το μέγιστο σημείο πλήρωσης. Η υπερβολική πλήρωση του μαλακτικού υφασμάτων πέρα ​​από την ετικέτα της μέγιστης ποσότητας πλήρωσης μπορεί να προκαλέσει τη διανομή του πολύ νωρίς και να αφήσει λεκέδες στα ρούχα.


ΠΡΟΣΟΧΗ
· Μην ρίχνετε μαλακτικό απευθείας στο τύμπανοστα ρούχα, προκαλεί σκούρους λεκέδες στα ρούχα που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.
· Μην το κάνετεαφήστε το μαλακτικό στο συρτάρι του απορρυπαντικού για περισσότερο από 1 ημέρα. Το μαλακτικό υφασμάτων μπορεί να σκληρύνει. Μαλακτικό που είναι πολύ παχύ μπορεί να παραμείνει στη θήκη. Τα μαλακτικά με πολύ παχύρρευστη σύσταση πρέπει να αραιώνονται για να εξασφαλιστεί η εύκολη ροή.
· Μην ανοίγετε το συρτάρι όταν το πλύσιμο ρέει μέσα τουκατά τη διάρκεια του νερού.
· Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες (βενζόλιο, κ.λπ.).για χρήση.



[bookmark: Pesutablettide_lisamine]Προσθήκη ταμπλετών απορρυπαντικού
Κατά το πλύσιμομπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ταμπλέτες πλυσίματος.
1 
Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα δισκία πλυσίματος πριν από το πλύσιμοβάλτε το τύμπανο στη μηχανή.

2 Βάλτε τα ρούχα στο τύμπανο και κλείστε την πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Μην βάζετε τα δισκία στο διανομέα.



[bookmark: Veepehmendaja_lisamine]Προσθέτοντας ένα αποσκληρυντικό νερού
Ένας αποσκληρυντής νερού, όπως ένας παράγοντας κατά των αλάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της κατανάλωσης απορρυπαντικού σε περιοχές με σκληρό νερό.
· Προσθέστε πρώτα απορρυπαντικό και μετά αποσκληρυντικό νερού. Προσθέστε ανάλογα με την ποσότητα που αναγράφεται στη συσκευασία.

[bookmark: Programmide_tabel][bookmark: _bookmark17]Προγράμματατραπέζι
[bookmark: Pesemisprogramm]Πρόγραμμα πλυσίματοςΕΣΘΟΝΙΑ


	AI Wash
	40 ℃ (Γ (Κρύο (Κρύο)) μέχρι60
℃)
	Μέγ. ποσότητα γέμισης: 3 κιλά

	Περιγραφή
	AI Washπαρέχει κατάλληλες ενέργειες περιστροφής του τυμπάνου μετά την ανίχνευση της ποσότητας πλήρωσηςλήξη.
· Για αδιάβροχα υφάσματα, χρησιμοποιούνται απαλό πλύσιμο και αδιάβροχα υφάσματασε περίπτωση βαριάς πλύσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
· Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε στεγνά ρούχα σε αυτό το πρόγραμμα.



	Βαμβάκι
	40 ℃ (Γ (Κρύο (Κρύο)) μέχρι95
℃)
	Μέγ. ποσότητα πλήρωσης:ονομαστική ισχύς

	Περιγραφή
	Πλένει κανονικά λερωμένα ρούχα συνδυάζοντας διαφορετικές λειτουργίες τυμπάνου.



	Eco 40-60 (Οικ40-60)
	40 °C (40 °C έως 60 °C)
	Μέγ. ποσότητα πλήρωσης:ονομαστική ισχύς

	Περιγραφή
	Πλένει κανονικά λερωμένα ρούχα που μπορούν να πλυθούν στους 40 ℃ ή 60 ℃.



	ΜικτόςΥφασμα
	40 ℃ (Γ (Κρύο (Κρύο)) μέχρι60
℃)
	Μέγ. ποσότητα γέμισης: 4 κιλά

	Περιγραφή
	Πλένει ταυτόχρονα διαφορετικά υφάσματα.
· Χρήση σε διαφορετικά υφάσματα εκτός από ειδικά ρούχα (μετάξι/λεπτή μπουγάδα, αθλητικά ρούχα,σκούρα ρούχα, μάλλινα, παπλώματα, κουρτίνες).



	Εύκολη φροντίδα
	40 ℃ (Γ (Κρύο (Κρύο)) μέχρι60
℃)
	Μέγ. ποσότητα γέμισης: 4 κιλά

	Περιγραφή
	Πλένει ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα.
· Χρήση για πολυαμίδιο, ακρυλικό, πολυεστέρα.



	ΑλλεργίαΦροντίδα (Αντιαλλεργικός κύκλος)
	60 °C
	Μέγ. ποσότητα γέμισης: 4 κιλά

	Περιγραφή
	Βοηθά στη μείωση των ουσιών που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.
· Χρησιμοποιήστε το σε βαμβακερά, εσώρουχα, μαξιλαροθήκες, σεντόνια, βρεφικά ρούχα.




	Ντελικάτα (λεπτά υφάσματα)
	20 ℃ (Γ (Κρύο (Κρύο)) μέχρι40
℃)
	Μέγ. ποσότητα γέμισης: 3 κιλά

	Περιγραφή
	Πλένει εσώρουχα, λεπτά και δαντελωτά ενδύματα που πλένονται στο πλυντήριο.



	Cotton Turbo
	40 ℃ (Γ (Κρύο (Κρύο)) μέχρι60
℃)
	Μέγ. ποσότητα γέμισης: 5 κιλά

	Περιγραφή
	Πλένει λιγότερο από το μισό φορτίο ελαφρώς λερωμένων ρούχων πιο γρήγορα από το βαμβακερό(Βαμβάκι)πρόγραμμα για την ίδια ποσότητα ρούχων.



	Ταχύτητα 14(Γρήγορη 14)
	20 °C (20 °C έως 40 °C)
	Μέγ. ποσότητα γέμισης: 2 κιλά

	Περιγραφή
	Πλένει μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων σε περίπου 14 λεπτά.



	Μόνο στεγνό (μόνο στέγνωμα)
	-
	Μέγ. Ποσότητα πλήρωσης: ονομαστική χωρητικότητα (Ξήρανση)

	Περιγραφή
	Χρησιμοποιεί ένα αυτόματο πρόγραμμα για να στεγνώσει τα περισσότερα ρούχα.
· Για το μεγαλύτερο στέγνωμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα είναι από το ίδιο υλικό καιμε το ίδιο πάχος.



	Πλύσιμο+Στέγνωμο(Πλύσιμο + στέγνωμα)
	40 ℃ (Γ (Κρύο (Κρύο)) μέχρι95
℃)
	Μέγ. Ποσότητα πλήρωσης: ονομαστική χωρητικότητα (Ξήρανση)

	Περιγραφή
	Πλένει και στεγνώνει ρούχα με το ίδιο πρόγραμμα.



	Ξέπλυμα + Στύψιμο(Ξέβγαλμα + στύψιμο)
	-
	Μέγ. ποσότητα πλήρωσης:ονομαστική ισχύς

	Περιγραφή
	Ξεπλένει και στύψει τα ρούχα. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μαλακτικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ
· Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία νερού για το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Για να αποφύγετε την καταστροφή των ρούχων, να ακολουθείτε πάντασημείωση ή οδηγίες του κατασκευαστή του ενδύματος.
· Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα στυψίματος για τα επιθυμητά προγράμματα.
· Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία κύκλου.
· Συνιστάται η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού.



[bookmark: Erivalikud]Ειδικές επιλογές
[bookmark: _bookmark18]*1 Αυτή η επιλογή προστίθεται αυτόματα στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να ακυρωθεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ
· Καθυστέρηση λήξηςη επιλογή μπορεί να επιλεγεί για όλα τα προγράμματα πλύσης που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα.ΕΣΘΟΝΙΑ



	Πρόγραμμα
	Προπλύσιμο
	Rinse+ (Επιπλέον ξέβγαλμα)
	Ξήρανση (Ξήρανση)

	AI Wash
	
	•
	

	Βαμβάκι
	•
	•
	•

	Eco 40-60 (Οικ40-60)
	•
	•
	•

	Μικτό ύφασμα(μεικτό ύφασμα)
	•
	•
	•

	Εύκολη φροντίδα (Απλήσυντήρηση)
	•
	•
	•

	Αλλεργική Φροντίδα (Αντιαλλεργικός κύκλος)
	
	•
	•

	Ντελικάταυφάσματα)
	
	•
	

	Cotton Turbo (Βαμβάκιτούρμπο)
	•
	•
	•

	Ταχύτητα 14(Γρήγορη 14)
	
	•
	•

	Μόνο στεγνό (μόνοξήρανση)
	
	
	· *1

	Πλύσιμο+Στέγνωμο(Πλύσιμο + στέγνωμα)
	· 
	· 
	· *1

	Ξέπλυμα + Στύψιμο(Ξέβγαλμα + φυγοκέντρηση
)
	
	· 
	· 



[bookmark: Valitav_maksimaalne_tsentrifuugimiskiiru]Επιλέξιμη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος

	
Πρόγραμμα
	Ταχύτητα στυψίματος

	
	Από προεπιλογή
	Διαθέσιμος

	AI Wash
	1400 σ.α.λ
	Πάντα

	Βαμβάκι
	1400 σ.α.λ
	Πάντα

	Eco 40-60 (Οικ40-60)
	1400 σ.α.λ
	Πάντα




	
Πρόγραμμα
	Ταχύτητα στυψίματος

	
	Από προεπιλογή
	Διαθέσιμος

	ΜικτόςΥφασμα
	1000 σ.α.λ
	Πάντα

	Εύκολη φροντίδα
	1400 σ.α.λ
	Πάντα

	ΑλλεργίαΦροντίδα (Αντιαλλεργικός κύκλος)
	1400 σ.α.λ
	Πάντα

	Ντελικάτα (λεπτά υφάσματα)
	800 σ.α.λ
	Έως 800 σ.α.λ

	Cotton Turbo
	1200 σ.α.λ
	400 έως 1400 σ.α.λ

	Ταχύτητα 14(Γρήγορη 14)
	400 σ.α.λ
	Πάντα

	Μόνο στεγνό (μόνο στέγνωμα)
	0
	0/1000 έως 1400 σ.α.λ

	Πλύσιμο+Στέγνωμο(Πλύσιμο + στέγνωμα)
	1400 σ.α.λ
	1000 έως 1400 σ.α.λ



ΠΡΟΣΟΧΗ
· Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα στυψίματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φορτίο. Οι παραπάνω τιμέςστρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατό μονάδες.


[bookmark: Tarbimisandmed]Δεδομένα κατανάλωσης
[bookmark: Seadme_kirjeldus]Περιγραφή συσκευής

κιλά: Φόρτωση ποσότητας ρούχων	ω:μμ: Διάρκεια προγράμματοςΕΣΘΟΝΙΑ

kWh: Κατανάλωση ενέργειας	℃: Η υψηλότερη θερμοκρασία στα ρούχα που επεξεργάζονται
λίτρα: Κατανάλωση νερού	σ.α.λ: Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
%: Υπολειμματική υγρασία στο τέλος της φάσης στυψίματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβοςκαι όσο χαμηλότερη είναι η υπολειμματική υγρασία.

[bookmark: Tavalised_programmid]Τυπικά προγράμματα

	Πρόγραμμα
	κιλά
	ω:μμ
	kWh
	℃
	λίτρα
	σ.α.λ
	%

	Βαμβάκι20
℃
	9
	2:59 π.μ
	0,298
	26
	69,0
	1350
	50,0

	Βαμβάκι60
℃
	9
	3:59 π.μ
	1.553
	48
	70,0
	1350
	50,0

	Eco 40-60 (Eko 40-
60)(Γεμάτος)*1
	9
	3:48 π.μ
	0,670
	31
	72,0
	1360
	43.7

	Eco 40-60 (Eko 40-
60)(Ήμισυ)*1
	4.5
	2:54 π.μ
	0,430
	27
	55,0
	1360
	43.3

	Eco 40-60 (Eko 40-
60)(Συνοικία)*1
	2.5
	2:22 π.μ
	0,260
	25
	28.0
	1360
	47,0

	Μικτό ύφασμα(μεικτό ύφασμα)
	4
	1:21 π.μ
	0,603
	35
	54,0
	1000
	67,0

	Ταχύτητα 14(Γρήγορη 14)
	2
	0:14
	0,051
	21
	41.0
	400
	106,0

	Eco 40-60 (Eko 40-
60)+(*2(Γεμάτος)*3
	6
	7:35
	3.821
	24
	111,0
	1360
	-

	Eco 40-60 (Eko 40-
60)+(*2(Ήμισυ)*3
	3
	4:35
	1.962
	21
	58,0
	1360
	-


[bookmark: _bookmark19]*1 Μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα 40℃ ή 60℃ που πλένονται μαζίσε έναν κύκλο και αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ 2019/2023).
[bookmark: _bookmark20]*2 Επιλογή στεγνώματος ντουλαπιού+ στεγνώματος
[bookmark: _bookmark21]*3 Μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα στους 40℃ ή 60℃ μαζίσε έναν κύκλο και στεγνώστε το ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί αμέσως στο ντουλάπι και αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ 2019/2023).



ΠΡΟΣΟΧΗ
· Τα αποτελέσματα των δοκιμών εξαρτώνται από την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία δωματίου,ο τύπος και η ποσότητα των ρούχων, ο βαθμός λερώματος, το χρησιμοποιημένο απορρυπαντικό, οι διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος και επιλεγμένες πρόσθετες επιλογές.
· Τιμές κανονικών προγραμμάτων, εκτός από Eco 40-60 (Öko 40-60) και Eco 40-60 (Öko 40-60) +(
οι κύκλοι είναι μόνο ενδεικτικοί.
· ΑπόΟ κανονισμός ΕΕ 2019/2023, που ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021, σχετίζεται με τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης του κανονισμού ΕΕ 2019/2014.
· Σαρώστε τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα που συνοδεύει τη συσκευή, η οποία παρέχει έναν σύνδεσμο ιστού στη συσκευήπληροφορίες σχετικά με την ικανότητα εργασίας στη βάση δεδομένων της ΕΕ EPREL. Φυλάξτε την ενεργειακή ετικέτα μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με τη συσκευή για αναφορά.
· Μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου στην πινακίδα δεδομένων της συσκευής, όταν ανοίγετε την πόρτα, μπορείτε να το βρείτε κοντά στο άνοιγμα του τυμπάνου.
· Για να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu και αναζητήστε το όνομα του μοντέλουμε βάση το (Ισχύει από 1 Μαρτίου 2021)


[bookmark: Kuivatusprogramm][bookmark: _bookmark22]Πρόγραμμα στεγνώματος
[bookmark: Üldised_nõuanded_kuivatamiseks]Γενικές συμβουλές για το στέγνωμα
Οι περισσότεροι από αυτούςχρησιμοποιήστε το αυτόματο πρόγραμμα για να στεγνώσετε πολλά ρούχα. Ηλεκτρονικοί αισθητήρες μετρούν τη θερμοκρασία του αέρα εξαγωγής για να αυξήσουν ή να μειώσουν τη θερμοκρασία στεγνώματος για να συντομεύσουν το χρόνο στεγνώματος και να ελέγξουν με ακρίβεια τη θερμοκρασία.
· Κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, η ροή του κρύου νερού πρέπεινα είσαι ανοιχτός.
· Συσκευήο αυτόματος κύκλος από το πλύσιμο στο στέγνωμα είναι εύκολο να επιλεγεί.
· Ως επί το πλείστονγια στέγνωμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα είναι του ίδιου υλικού και πάχους.
· Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή πιέζοντας μέσα στο τύμπανοπάρα πολλά αντικείμενα. Τα ρούχα πρέπει να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα στον κάδο.
· Εάν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα πριν από το πρόγραμμα της συσκευήςτέλος, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
· Αφού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, εμφανίζεται στην οθόνη Τέλος. Εάν τα ρούχα δεν αφαιρεθούν από τον κάδο εντός ορισμένου χρόνου, εμφανίζεται στην οθόνηCDκαι το μηχάνημα περιστρέφει τα ρούχα τακτικά για περίπου 4 ώρες για να μειώσει το τσάκισμα. Για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί και αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.
[bookmark: Villased_esemed]Μάλλινα είδη
Μην κλωσάτε μάλλινα αντικείμενα. Τέντωμαστο σωστό μέγεθος και απλώστε τα να στεγνώσουν.

[bookmark: Heegeldatud_ja_kootud_esemed]Πλεκτά και κροσέ
Ορισμένα πλεκτά ή κροσέ μπορεί να συρρικνωθούν περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με την ποιότητά τους.
Τέντωμααυτά τα αντικείμενα αμέσως μετά το στέγνωμα στη σωστή μορφή.

[bookmark: Kortsumisvastase_töötlusega_ja_sünteetil]Με αντιρυτιδική θεραπεία καισυνθετικά είδη
Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια αντιρυτιδική θεραπεία για να μειώσετε το τσαλάκωμα


αντικείμενα από το μηχάνημα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλουέξω.

[bookmark: Beebiriided_ja_öösärgid]Βρεφικά ρούχα και νυχτικάΕΣΘΟΝΙΑ

Ελέγχετε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

[bookmark: Tekid]Κουβέρτες
Πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα στεγνώματος, ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας των κουβερτών. Μερικές κουβέρτες μπορεί να συρρικνωθούν σε ζεστό αέρα.

[bookmark: Kumm_ja_plast]Καουτσούκ και πλαστικό
Μην στεγνώνετε αντικείμενα κατασκευασμένα ή που περιέχουν καουτσούκ ή πλαστικό, όπως:
· Ποδιές, σαλιάρες, καλύμματα καθισμάτων
· Κουρτίνες και τραπεζομάντιλα
· Χαλάκια μπάνιου

[bookmark: Klaaskiud]Fiberglass
Μην στεγνώνετε αντικείμενα από fiberglass στη συσκευή.Τα σωματίδια από υαλοβάμβακα που εισέρχονται στη συσκευή μπορεί να κολλήσουν στα ρούχα και να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Εάν απενεργοποιήσετε τον κύκλο στεγνώματος του μηχανήματος, θα λειτουργήσειμοτέρ ανεμιστήρα στεγνωτηρίου για άλλα 60 δευτερόλεπτα μετά από αυτό.
· Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τα ρούχα από το μηχάνημα γιατίαντικείμενα και η συσκευή μπορεί να είναι ζεστή.
· Εκτιμώμενοςο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο στεγνώματος στον αυτόματο κύκλο.
· Εάν επιλέξετε μόνο στέγνωμα, ξεκινάστύψτε αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.



[bookmark: Kuivatusprogrammi_kasutamine]Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα στεγνώματος
Μπορείςρυθμίστε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λειτουργίες στεγνώματος:



Ντουλάπα στεγνό (@)
Μειώνει το χρόνο στεγνώματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματοςκαι εξοικονομεί ενέργεια.
· Τύπος υφάσματος: βαμβακερό ή λινό, όπως πετσέτες, T-πουκάμισα ή λινά.
· Μέγ. ποσότητα πλήρωσης: ονομαστική χωρητικότητα
Χρόνος 30/60/120 λεπτά
Αλλαγήχρόνος στεγνώματος σύμφωνα με τη μέγιστη ποσότητα.
· Τύπος υφάσματος: Βαμβάκι, Πετσέτες
· Μέγ.Ποσότητα γέμισης: 1 κιλό (30 λεπτά), 2 κιλά (60
λεπτά), 4 κιλά (120 λεπτά)
Χαμηλή θερμοκρασία(*)
Κατάλληλοςγια στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία για ελαχιστοποίηση της ζημιάς στο ύφασμα.
· Τύπος υφάσματος: για ευαίσθητα υφάσματα
· Μέγ. ποσότητα γέμισης: 3,5 κιλά
Ντουλάπι στεγνό+ (()
Κατάλληλο για πρόγραμμα στεγνώματος εξοικονόμησης ενέργειας.
· Τύπος υφάσματος: βαμβακερό ή λινό, όπως πετσέτες, T-πουκάμισα ή λινά.
· Μέγ. ποσότητα πλήρωσης: ονομαστική χωρητικότητα

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Η επιτρεπόμενη χωρητικότητα της μηχανής για το πλύσιμο των ρούχων είναι δύοφορές υψηλότερο από ό,τι κατά το στέγνωμα των ρούχων. Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για το στέγνωμα ενός φορτίου ρούχων, η ποσότητα των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν πρέπει να είναι μικρότερη για να διασφαλιστεί αποτελεσματικό στέγνωμα. Όταν πλένετε με πλήρες φορτίο, αφαιρέστε τα μισά ρούχα πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα στεγνώματος.
· Όλοι οι κύκλοι στεγνώματος ξεκινούν με έναν σύντομο κύκλο στυψίματος για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία από το φορτίο πριν το στέγνωμα.

[bookmark: Pesemise_ja_kuivatamise_funktsiooni_kasu]Χρήση της λειτουργίας πλύσης και στεγνώματος
1 Προετοιμάστε τα ρούχα και τοποθετήστε το τύμπανο.
· ΕξίσουΓια να ληφθούν ποσότητες ξηρού γεμίσματος, όλα τα είδη της ποσότητας πρέπει να είναι παρόμοιου υλικού και πάχους.
· 
Μην υπερφορτώνετε το τύμπανο. Τα στοιχεία πρέπειέχουν αρκετό χώρο για ελεύθερη περιστροφή.

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

3 Επιλέγωπρόγραμμα πλύσης.

4 Προσθέστε απορρυπαντικό.

5 Πατήστε επανειλημμένα για να περιηγηθείτε στις επιλογέςκουμπί Στέγνωμα (Στέγνωμα):
· ντουλάπι στεγνό (@) – για γενικό στέγνωμα
· Χρόνος 30/60/120 λεπτά - χρονομετρημένογια ξήρανση
· Χαμηλή θερμοκρασία (*) - για ευαίσθητα υφάσματα

6 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

[bookmark: Ainult_kuivatamise_funktsiooni_kasutamin]Χρησιμοποιώντας μόνο τη λειτουργία στεγνώματος
1 Προετοιμάστε τα ρούχα και τοποθετήστε το τύμπανο.
· Για να αποκτήσετε ομοιόμορφα στεγνές ποσότητες γέμισηςόλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην ποσότητα πρέπει να είναι παρόμοιου υλικού και πάχους.
· Μην υπερφορτώνετε το τύμπανο. Πρέπειθα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να περιστρέφονται ελεύθερα τα ρούχα.

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
· Μην το κάνετεεπιλέξτε πρόγραμμα πλύσης και μην προσθέτετε απορρυπαντικό.

3 Πατήστε επανειλημμένα για να περιηγηθείτε στις επιλογέςκουμπί Στέγνωμα (Στέγνωμα):
· ντουλάπι στεγνό (@) – για γενικό στέγνωμα
· Χρόνος 30/60/120 λεπτά - χρονομετρημένογια ξήρανση


· Χαμηλή θερμοκρασία (*) - για ευαίσθητα υφάσματα
· Ντουλάπι στεγνό+ (() – για πιο βαριά υφάσματα

4 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.ΕΣΘΟΝΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ
· Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, δεν μπορείτε να επιλέξετε πρόγραμμα στεγνώματος. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το μηχάνημα.


[bookmark: Täiendavad_valikud_ja_funktsioonid][bookmark: _bookmark23]Πρόσθετες επιλογές και δυνατότητες
Προγράμματαμπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες επιλογές και λειτουργίες για προσαρμογή.
[bookmark: Pesemisprogrammi_kohandamine]Ρύθμιση του προγράμματος πλύσης
Κάθε πρόγραμμα έχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πουεπιλέγεται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά.
Θερμ. (Θερμοκρασία)
ΑυτόΤο κουμπί επιλέγει τη θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος.
· Τύποςκουμπί Θερμ. (Θερμοκρασία) μέχρι να ανάψει η επιθυμητή ρύθμιση.
· Επιλέξτε τη θερμοκρασία σύμφωνα με αυτή στο μηχάνημαγια τον τύπο του πλυντηρίου. Ακολουθήστε τις ετικέτες φροντίδας των ρούχων για καλύτερα αποτελέσματα.
Περιστροφή (Φυγόκεντρος)
Πατήστε για να επιλέξετε την ένταση στυψίματοςαυτό το κουμπί επανειλημμένα.
· Ταχύτητα φυγοκέντρησηςπατήστε το κουμπί Spin για να επιλέξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Εάν το επίπεδο στυψίματος έχει ρυθμιστεί στο 0,περιστρέφει το τύμπανο του πλυντηρίου πριν στραγγίσει το νερό.


Ξεβγάλτε+(Επιπλέον ξέβγαλμα)
Αυτή η λειτουργία συνιστάται για απορρυπαντικόγια αλλεργικά άτομα.
· Πατήστε το κουμπί Rinse+ μία φοράγια να προσθέσετε ένα ξέβγαλμα.
[bookmark: Pesemisprogrammi_kohandamiseks_järgige_j]Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλύσηςακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1 Προετοιμάστε τα ρούχα και τοποθετήστε το τύμπανο.

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.


3 Προσθέστε απορρυπαντικό.

4 Επιλέγωπρόγραμμα πλύσης.

5 Προσαρμόστε το πρόγραμμα πλύσης (Θερμοκρασία, Στύψιμο και Ξέβγαλμα+) όπως χρειάζεται.

6 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

[bookmark: Ainult_tsentrifuugimise_funktsiooni_kasu]Χρησιμοποιώντας μόνο τη λειτουργία στυψίματος
1 Προετοιμάστε τα ρούχα και τοποθετήστε το τύμπανο.

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
· Μην το κάνετεεπιλέξτε πρόγραμμα πλύσης και μην προσθέτετε απορρυπαντικό.

3 Τύποςτο κουμπί Spin.

4 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Εάν επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης, δεν μπορείτε να επιλέξετεμόνο περιστροφή. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το μηχάνημα.



[bookmark: Baasvalikute_kasutamine]Χρήση επιλογών βάσης
Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα ως εξής:χρησιμοποιώντας επιλογές βάσης:
Προπλύσιμο
ΑυτόΗ επιλογή συνιστάται για το πλύσιμο ενός πολύ λερωμένου φορτίου.
1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.



2 Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης.

3 Πατήστε το κουμπί Pre Wash όπως χρειάζεται(Πρόπλυση).

4 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
ΚαθυστέρησηΤέλος (Timed End)
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία έτσι ώστε η συσκευήξεκινά αυτόματα μετά την καθορισμένη ώρα.
1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

2 Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης.

3 ΤύποςΚουμπί καθυστέρησης λήξης όπως απαιτείται.

4 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Όλα τα LED του πίνακα ελέγχου εκτός από το LED του κουμπιού Καθυστέρηση λήξης θα σβήσουν εντός 20 λεπτών. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.
· Ο χρόνος καθυστέρησης δείχνει την ώρα λήξης της εργασίας του προγράμματος, όχιώρα έναρξης. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, τα ρούχα και άλλους παράγοντες.
· Θα πρέπει να πατήσετε για να ακυρώσετε τη λειτουργίατο κουμπί λειτουργίας.
· Μην χρησιμοποιείτε υγρό για αυτή τη λειτουργίααπορρυπαντικό.



[bookmark: Seaded]Ρυθμίσεις
ΠαιδίΚλειδαριά
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να κλειδώσετε τα κουμπιά και τον πίνακα ελέγχου. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην πρόληψη των παιδιών

γίνεται από κύκλους αλλαγής ή συσκευήςχρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Όταν ρυθμιστεί αυτή η δυνατότητα, όλα είναι κλειδωμένακουμπιά εκτός από το κουμπί λειτουργίας.ΕΣΘΟΝΙΑ

· Όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, εμφανίζεταιεναλλάξ στην οθόνη κατά τη διαδικασία πλύσης κατά τη λειτουργία της λειτουργίαςCLκαι τον υπόλοιπο χρόνο.
· Η απενεργοποίηση της τροφοδοσίας δεν απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.


Πίνακας ελέγχουκλείδωμα
1 Ενεργοποιήστε το ρεύμα.

2 Πατήστε και για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργίακρατήστε πατημένο τα κουμπιά Delay End και Tub Clean ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
· Ακούγεται ένα μπιπ και εμφανίζεται στην οθόνηCL.
Ξεκλείδωμα του πίνακα ελέγχου από την κλειδαριά
1 Ενεργοποιήστε το ρεύμα.

2 Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε καικρατήστε πατημένο τα κουμπιά Delay End και Tub Clean ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
Μπιπ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Αυτή η συσκευή παίζει κατά την εκκίνηση και τη διακοπήμελωδία.
· Για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Rinse+ και Dry ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

[bookmark: NUTIFUNKTSIOONID][bookmark: _bookmark24]ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
[bookmark: LG_ThinQ_rakendus][bookmark: _bookmark25]Εφαρμογή LG ThinQ
Η εφαρμογή LG ThinQ σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το smartphone σαςεπικοινωνούν με τη συσκευή.
[bookmark: Rakenduse_LG_ThinQ_omadused]Χαρακτηριστικά της εφαρμογής LG ThinQ
Επικοινωνήστε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone χρησιμοποιώνταςβολικές έξυπνες λειτουργίες.
Έξυπνη διάγνωση
Αυτόη λειτουργία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων της συσκευής με βάση το μοτίβο χρήσης.


[bookmark: LG_ThinQ_rakenduse_paigaldamine]Εγκατάσταση της εφαρμογής LG ThinQ
Αναζητήστε το Google Play Store ή την Apple στο smartphone σαςΕφαρμογή LG ThinQ από το App Store. Ακολουθήστε τις οδηγίες λήψης και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

[bookmark: Smart_Diagnosis][bookmark: _bookmark26]Έξυπνη διάγνωση
Χρησιμοποιήστε τοαυτή η λειτουργία για να σας βοηθήσει να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήματα με τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Η υπηρεσία ενδέχεται να μην λειτουργεί για λόγους που δεν λειτουργούνσχετίζεται με αμέλεια της LG, όπως λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως, ενδεικτικά, η έλλειψη κάλυψης Wi-Fi, η αποσύνδεση Wi-Fi, η πολιτική τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή η μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
· Η δυνατότητα μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίησηαλλαγή και μπορεί να εξαρτάται από εσάς




· Εκκινήστε την εφαρμογή LG ThinQ και επιλέξτε από το μενούτη λειτουργία Έξυπνης διάγνωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες Audible Diagnostics στην εφαρμογή LG ThinQ.
1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευήδιακόπτης.
· Μην πατάτε άλλα κουμπιά.

2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας στο κουμπί
Κουμπί λειτουργίαςκοντά.Μέγ.
10π.χ








3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Temp. (Θερμοκρασία) για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ενώ κρατάτε το κουμπί του μικροφώνου του smartphone κοντά στο κουμπί λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.
· Κρατήστε το smartphone ακίνητο μέχρι τα δεδομέναη μεταφορά έχει ολοκληρωθεί. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει για τη μεταφορά δεδομένων.

4 ΜετάΗ ολοκλήρωση της μεταφοράς δεδομένων εμφανίζεται στην εφαρμογή διάγνωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Το καλύτερογια να έχετε το αποτέλεσμα, μην μετακινείτε το smartphone κατά τη μεταφορά ήχων.
40 ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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σε μορφή διαφορετική από την τοποθεσία.		

[bookmark: Kuuldava_diagnostika_kasutamine_probleem]Χρήση ακουστικών διαγνωστικών για τη διάγνωση προβλημάτων
ΑκουστόςΑκολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη διαγνωστική μέθοδο.

[bookmark: HOOLDAMINE][bookmark: _bookmark27]ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

· Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. ΑνΕάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατος.
· Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευήχημικά, λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες. Μπορεί να καταστρέψουν το φινίρισμα του μηχανήματος.ΕΣΘΟΝΙΑ




[bookmark: Puhastamine_pärast_iga_pesu][bookmark: _bookmark28]Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση
[bookmark: Mida_puhastada]Τι να καθαρίσετε
Αφαιρείτε πάντα όλα τα αντικείμενα από το μηχάνημα το συντομότεροο κύκλος έχει ολοκληρωθεί. Το να αφήνετε βρεγμένα αντικείμενα στο μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει ζάρες, αποχρωματισμό και άσχημες οσμές.
· Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης, σκουπίστε την πόρτα καιστεγνώστε τη τσιμούχα της πόρτας ώστε να μην παραμείνει υγρασία εκεί.
· Αφήστε την πόρτα του ρεζερβουάρ ανοιχτή για να αποκαλύψετε το εσωτερικό του τυμπάνουνα στεγνώσει.
· Σκουπίζωσυσκευή με στεγνό πανί για την απομάκρυνση της υγρασίας.
[image: ]



· Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευήςμόνο εάν τα παιδιά επιβλέπονται στο σπίτι.ΚΙΝΔΥΝΟΣ

[bookmark: Seadme_välispinna_puhastamine]
Καθαρισμός του εξωτερικού της συσκευής
Δικαίωμαη συντήρηση μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
[bookmark: Välispind]Εξωτερική επιφάνεια
· Σκουπίζωσκουπίστε αμέσως όλες τις πιτσιλιές.
· Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε ξανάμε ένα πανί, φροντίζοντας να μην υπάρχει υγρασία στους αρμούς και τις σχισμές του περιβλήματος.
· Μην πιέζετε την επιφάνεια ή την οθόνη με αιχμηρά αντικείμεναμε είδη.

[bookmark: Uks]Η πόρτα
· Καθαρίστε εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό μαλακό πανί και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

· Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ της συσκευής και μην το κάνετεαποσυναρμολογήστε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου για να χειριστείτε τη συσκευή.



[bookmark: Seadme_perioodiline_puhastamine][bookmark: _bookmark29]Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής
[bookmark: Trumli_puhastus]Καθαρισμός τυμπάνου

		Αυτό είναι ένα πρόγραμμαμέσα στη συσκευή
για καθαρισμό με μούλιασμα, πλύσιμο, ξέβγαλμα καιμε φυγοκέντρηση.
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Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία μία φορά το μήνα (αν χρειάζεταιπιο συχνά) για τη μείωση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού, μαλακτικού και άλλων υπολειμμάτων.
· Εάν υπάρχει άσχημη μυρωδιά ή μούχλα στη μονάδα, εκτελέστε αυτήν τη λειτουργία μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες, εκτός από τα τακτικά διαστήματα ειδοποιήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
· Σημειώστε τη σύσταση για χρήση αυτής της δυνατότηταςεμφανίζεται ένα μήνυμα για να δώσετεtcl.


1 Αφαιρέστε όλα τα ρούχα ή αντικείμενα από τη συσκευή καικλείσε την πόρτα.

2 Ανοίξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού και προσθέστε άλαταη σκόνη αφαιρέθηκε στο κύριο τμήμα απορρυπαντικού.
· Ως εναλλακτική λύση στη σκόνη, μπορείτε να προμηθευτείτε ταμπλέτες απευθείαςβάλτε σε ένα τύμπανο.

3 Κλείστε αργά το συρτάρι του απορρυπαντικού.

4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε TubΚαθαρισμός (Καθαρισμός τυμπάνου).

5 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσετε.

6 Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να επιτρέψετε την πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευήςστεγνώστε εντελώς.
· Εάν το εσωτερικό της μονάδας δεν είναι τελείως στεγνό, μπορεί να προκαλέσει άσχημη οσμή ή μούχλα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

· Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευήςμόνο εάν τα παιδιά επιβλέπονται στο σπίτι.

[bookmark: Vee_pealevoolufiltri_puhastamine]
Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου νερού
Το φίλτρο εισόδου νερού συλλέγει άλατα και άλλα ιζήματα που μπορεί να βρεθούν στο νερό που παρέχεται στη συσκευή. Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου περίπου κάθε έξι μήνες ή πιο συχνά εάν το νερό είναι πολύ σκληρό ή περιέχει υπολείμματα αλάτων.
· Κλείστε τις βρύσες όταν η συσκευή δεν είναι προγραμματισμένηνα χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.
· Μήνυμα σφάλματος1Εεμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου όταν δεν υπάρχει νερόμπείτε στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
1 Κλείστε το ρεύμα και κλείστε τη βρύση του νερούκαι μετά βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού.
[image: ]

2 Αφαιρώφίλτρο εισόδου νερού με μικρές πένσες και στη συνέχεια καθαρίστε το φίλτρο με μια οδοντόβουρτσα μεσαίων τριχών.


[bookmark: Äravoolufiltri_puhastamine_ja_vee_erakor]Καθαρισμός του φίλτρου αποστράγγισης και εκτέλεση έκτακτης εκκένωσης νερού
Το φίλτρο αποστράγγισης συλλέγει κλωστές και άλλα μικρά σωματίδια που μπορεί κατά λάθος να συμπεριληφθούν στα ρούχα



διαμονή Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το φίλτρο κάθε έξι μήνεςκαθαρός. Αυτό εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της συσκευής.
Αφήστε να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο αποστράγγισης.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανοίξτε την πόρτα ή πραγματοποιήστε εκκένωση νερού έκτακτης ανάγκης.
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Άνοιξεκαλύψτε και τραβήξτε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
[image: ]

3 Αφαιρέστε πρώτα την τάπα αποστράγγισης από τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και μετά αφήστε τον να στραγγίσει.
[image: ]

4 Ξεβιδώστε αργά το φίλτρο αποστράγγισης για να στραγγίξει το υπόλοιπο νερό και μετά

συνεχίστε να φιλτράρετε όλη τη βρωμιά και τα αντικείμεναμε αφαίρεση.
[image: ]




5 Αφού καθαρίσετε το φίλτρο αποστράγγισης, τοποθετήστε τοεπαναφέρετε προσεκτικά το φίλτρο και βιδώστε προσεκτικά το καπάκι αποστράγγισης δεξιόστροφα για να αποφύγετε την κακή ευθυγράμμιση των σπειρωμάτων και τη διαρροή. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη θήκη του.ΕΣΘΟΝΙΑ

[image: ]


6 Κλείστε το κάλυμμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

· Προσοχή κατά την αποστράγγιση, μπορεί να υπάρχει νερόκαυτό.
· Εκτελέστε το πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνων μία φορά το μήνα(πιο συχνά εάν χρειάζεται) για να αφαιρέσετε απορρυπαντικά και άλλα υπολείμματα.



[bookmark: Pesuaine_sahtli_puhastamine]Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού
Το απορρυπαντικό και το μαλακτικό υφασμάτων μπορούν να αφήσουν υπολείμματα στη θήκη του συρταριού. Τα υγρά απορρυπαντικά μπορούν να παραμείνουν κάτω από το συρτάρι του διανομέα και να μην διανεμηθούν πλήρως. Αφαιρέστε το συρτάρι και τα μέρη του και επιθεωρήστε


προϊόντα καθαρισμούμαζεύομαι μία ή δύο φορές το μήνα.
1 Απορρυπαντικόγια να αφαιρέσετε το συρτάρι, τραβήξτε το ευθεία προς τα έξω μέχρι τέρμα.
· Στη συνέχεια τραβήξτε προσεκτικά το συρτάρι προς τα έξω ενώ πιέζετε σταθερά το κουμπί απελευθέρωσης.
[image: ]

2 Αφαιρέστε το απορρυπαντικό καιυπολείμματα μαλακτικού υφασμάτων.
· Ξεπλύνετε το συρτάρι και τα μέρη του με ζεστό νερό για νακαθαρίστε τα από υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού. Χρησιμοποιήστε μόνο νερό για να καθαρίσετε το συρτάρι του απορρυπαντικού.

3 Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε το άνοιγμα του συρταριούμικρό μη μεταλλικό πινέλο.
· Αφαιρώόλα τα υπολείμματα από το πάνω και το κάτω μέρος του ανοίγματος του συρταριού.

4 Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε την υγρασίαπετσέτα μακριά.

5 Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα του συρταριού στα σωστά τμήματα και τοποθετήστε το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού.

[bookmark: VEA_SELGITAMINE][bookmark: _bookmark30]ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Η χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν τους πιθανούςλόγους και σημειώσεις για την επίλυση του μηνύματος σφάλματος ή της αποτυχίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω πίνακες για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα όταν καλείτε ένα κέντρο σέρβις της LG Electronics.ΕΣΘΟΝΙΑ


[bookmark: Enne_teenindusse_pöördumist][bookmark: _bookmark31]Πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με αυτόματο σύστημα παρακολούθησης βλαβών. Αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό προβλημάτων καιδιάγνωση στα αρχικά τους στάδια. Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε τους παρακάτω πίνακες προτού καλέσετε ένα κέντρο σέρβις της LG Electronics.
[bookmark: Veateade]Μήνυμα σφάλματος

	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	1Ε
ΕΛΑΤΕΑΠΟΤΥΧΙΑ
	Η ροή του νερού δεν είναι σωστή σε αυτήν την τοποθεσία. Δεν μπαίνει νερό ή νερό στο μηχάνημαέρχεται σιγά σιγά.
· Ελέγξτε με άλλη βρύση στο δίκτυο ύδρευσης.

	
	Η είσοδος του νερού δεν είναι πλήρως ανοιχτή. Δεν μπαίνει νερό ή νερό στο μηχάνημαέρχεται σιγά σιγά.
· Άνοιξεβρύση εντελώς.

	
	Οι εύκαμπτοι σωλήνας εισόδου νερού είναι βουλωμένοι.
· Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

	
	Το φίλτρο του σωλήνα(ων) εισαγωγής είναι βουλωμένο.
· Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισαγωγής αφού κλείσετε τις βρύσεςστρίβοντας και αφαιρώντας τις συνδέσεις του σωλήνα από το πλυντήριο.

	ΕΕ
ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ε ΣΦΑΛΜΑ
	Στη συσκευήείναι ένα σύστημα που εντοπίζει και διορθώνει ανισορροπίες της συσκευής.
· Τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ βρεγμένα στο τέλος του κύκλου, επανατοποθετήστε τα αντικείμενα για να επιτρέπεται το σωστό στύψιμο. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικές στιγμές μέχρι να αρχίσει να περιστρέφεται το μηχάνημα. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη πριν το στύψιμο.

	
	Η ποσότητα γέμισης είναι πολύ μικρή. Εάν υπάρχουν μεμονωμένα βαριά αντικείμενα στο μηχάνημα (πχαλάκι μπάνιου, μπουρνούζι κ.λπ.), το σύστημα μπορεί να σταματήσει να περιστρέφεται ή να διακόψει τον κύκλο στυψίματος.
· Προσθέστε 1 ή 2 παρόμοια ή μικρότερα στοιχεία για να ισορροπήσετε το μηχάνημα.Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικές στιγμές μέχρι να αρχίσει να περιστρέφεται το μηχάνημα. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη πριν το στύψιμο.

	Ο.Ε
ΣΤΡΑΓΞΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟΑΠΟΤΥΧΙΑ
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι βουλωμένος. Το νερό δεν αποστραγγίζεται από τη συσκευή ούτε ρέεικάνε το αργά.
· Καθαρίστε και ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.


46 ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ45





	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Ο.Ε
ΣΤΡΑΓΞΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟΑΠΟΤΥΧΙΑ
	Το φίλτρο αποστράγγισης είναι βουλωμένο.
· Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.

	dE dE1 dEz dE4
ΒΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ
	Αισθητήρας πόρταςαποτυχία.
· Καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης της LG Electronics. LG Electronics τοπικήΜπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου σέρβις στην κάρτα εγγύησης.

	tE
ΣΦΑΛΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	Αυτό είναι ένα σφάλμα μονάδας ελέγχου.
· Αφαιρέστε το φις από τον τοίχο και επικοινωνήστε με το σέρβις.

	LE
ΜΗΧΑΝΗΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
	Ο κινητήρας είναι υπερφορτωμένος.
· Αφήστε τη συσκευή 30περιμένετε μερικά λεπτά για να κρυώσει ο κινητήρας και μετά ξεκινήστε ξανά τον κύκλο.

	FE
ΞΕΧΕΙΛΙΣΜΑΑΠΟΤΥΧΙΑ
	Το νερό υπερχειλίζει λόγω ελαττωματικής βαλβίδας νερού.
· Κλείστε τη βρύση του νερού. Αφαιρέστε το βύσμα από τον τοίχο. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία.

	Π.Ε
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣΑΠΟΤΥΧΙΑ
	Δυσλειτουργίες του αισθητήρα στάθμης νερού.
· Κλείστε τη βρύση του νερού. Αφαιρέστε το βύσμα από τον τοίχο. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία.

	vs
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΗΣΗΣΑΠΟΤΥΧΙΑ
	Αισθητήρας κραδασμώνβλάβες.
· Επικοινωνήστε με την υπηρεσία.

	FF
ΠΑΓΩΜΑΑΠΟΤΥΧΙΑ
	Είναι παγωμένος ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου/εξόδου νερού ή η αντλία αποστράγγισης;
· Ρίξτε ζεστό νερό στο τύμπανο για να χαλαρώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και την αντλία αποστράγγισηςνα λιώσει. Καλύψτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής με μια ζεστή, υγρή πετσέτα.

	ΑΕ
ΝΕΡΟ
	Το νερό διαρρέει.
· Επικοινωνήστε με την υπηρεσία.

	PF
ΒΛΑΒΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
	Μπορεί να υπήρξε διακοπή ρεύματος ή ανεπαρκής ρεύμα κατά τη λειτουργίαηλεκτρική παροχή.
· Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για επανεκκίνηση του κύκλου.

	dHE
ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
	Μόνο οι λειτουργίες στεγνώματος δεν λειτουργούν.
· Επικοινωνήστε με την υπηρεσία.



[bookmark: Helid,_mida_võite_kuulda]Οι ήχοι που μπορεί να ακούσετε

	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Κλατερισμός και κρότος ήχος
	Έχει πέσει στο τύμπανοξένα αντικείμενα όπως κλειδιά, νομίσματα ή παραμάνες.
· Σταματήστε το μηχάνημα και ελέγξτε το τύμπανο. Εάν ο ήχος συνεχίζεται ακόμα και μετά τη συσκευήεπανεκκίνηση, κλήση υπηρεσίας.



ΕΣΘΟΝΙΑ

	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Ένας χτύπος ήχος
	Παλλομένοςο ήχος μπορεί να προκαλέσει πολύ βαρύ πλύσιμο. Αυτό είναι ως επί το πλείστον φυσιολογικό.
· Εάν αυτός ο ήχος συνεχιστεί, η συσκευή πιθανότατα δεν είναι ισορροπημένη. Σταματήστε το μηχάνημα καιαναδιάταξη των ρούχων.

	
	Το πλυντήριο μπορεί να είναι εκτός ισορροπίας.
· Σταματήστε τοπρογραμματίστε και ξαναμοιράστε τα ρούχα αφού ανοίξετε την πόρτα.

	Δονούμενος ήχος
	Υλικά συσκευασίας αρέχουν αφαιρεθεί.
· Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.

	
	Τα ρούχα μπορεί να είναι άνισα κατανεμημένα στο τύμπανο.
· Σταματήστε τοπρογραμματίστε και ξαναμοιράστε τα ρούχα αφού ανοίξετε την πόρτα.

	
	Δεν είναι όλα τα πόδια ισοπέδωσης σταθερά και ομοιόμορφα στο πάτωμα.
· Δείτε τις οδηγίες εκκίνησης συσκευής για να προσαρμόσετε την εκκίνηση της συσκευής.

	
	Το πάτωμα δεν είναι αρκετά άκαμπτο.
· Ελέγξτε ότι το δάπεδο είναι γερό και δεν λυγίζει. Η καλύτερη τοποθεσίαδείτε Απαιτήσεις τοποθεσίας εγκατάστασης για επιλογή.



[bookmark: Kasutamine]Χρήση

	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Το νερό διαρρέει.
	Οι αποχετεύσεις του σπιτιού είναιβουλωμένο.
· Ξεβουλώστε τις αποχετεύσεις. Καλέστε έναν υδραυλικό εάν χρειάζεται.

	
	Μια διαρροήΗ αιτία είναι η λανθασμένη εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης ή η βουλωμένη αποχέτευση.
· Καθαρίστε και ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε και καθαρίστεαποστραγγίζετε τακτικά το φίλτρο.

	
	Το κάλυμμα του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
· Επανατοποθετήστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.

	Η συσκευή όχιμην δουλεύεις.
	Ο πίνακας ελέγχου έχει κλείσει λόγω αδράνειας.
· Αυτό είναι φυσιολογικό, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

	
	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.
· Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο σε μια πρίζα που λειτουργεί.

	
	Υδρευσηείναι απενεργοποιημένο.
· Ανοίξτε πλήρως τη βρύση παροχής νερού.

	
	Τα χειριστήρια δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.
· Ελέγξτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί σωστά. Κλείστε την πόρτα καιπατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.






	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Η συσκευή δεν λειτουργεί.
	Η πόρτα είναι ανοιχτή.
· Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν έχει κολλήσει ή δεν εμποδίζει την πόρτατο πλήρες κλείσιμό του.

	
	Αυτόματο καπάκι/προστασία είναιενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
· Ελέγξτε τους διακόπτες/ασφάλειες στο σπίτι. Αντικαταστήστε τις ασφάλειες ήεπαναφέρετε το καπάκι. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε ειδικό κύκλωμα διακλάδωσης. Όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία, η συσκευή θα συνεχίσει το πρόγραμμα από εκεί που σταμάτησε.

	
	Η μονάδα ελέγχου πρέπει να επαναρυθμιστεί.
· Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα καιπατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

	
	Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν πατήθηκε μετά τη ρύθμιση του προγράμματος.
· Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα καιπατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η συσκευή απενεργοποιείται εάν το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν πατηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα.

	
	Πολύ χαμηλή πίεση νερού.
· Ελεγχοςάλλη μια βρύση στο σπίτι για να βεβαιωθείτε ότι η οικιακή πίεση νερού είναι επαρκής.

	
	Συσκευήθερμαίνει νερό ή παράγει ατμό.
· Το τύμπανο μπορεί να σταματήσει προσωρινά κατά τη διάρκεια ορισμένων κύκλων λειτουργίας κατά την άντληση νερούθερμαίνεται με ασφάλεια σε μια καθορισμένη θερμοκρασία.

	Η συσκευή σταματά για λίγογια ένα λεπτό και μετά επανεκκίνηση.
	Ο κινητήραςη διάταξη προστασίας έχει ενεργοποιηθεί για να αποτρέψει την υπερθέρμανση του κινητήρα.
· Αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας κινητήρα, η συσκευή σταματάγια λίγα λεπτά και μετά επανεκκινείται.

	Τα κουμπιά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
	Η επιλογή Child Lock είναι ενεργοποιημένη.
· Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε την επιλογή Child Lock.

	Η πόρτα δεν ανοίγει.
	Πόρταδεν μπορεί να ανοιχτεί για λόγους ασφαλείας κατά την εκκίνηση της συσκευής.
· Αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα μετάHσβήσιμο.

	Η συσκευή δεν φορτίζειδεόντως.
	Φίλτρο εισαγωγήςβουλωμένο.
· Ελέγξτε ότι τα φίλτρα εισόδου των βαλβίδων πλήρωσης δεν είναι βουλωμένα.

	
	Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής μπορεί να είναι τσακισμένοι.
· Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής δεν είναι τσακισμένοι ή φραγμένοι.

	
	Ανεπαρκής παροχή νερού.
· Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βρύσες ζεστού και κρύου νερού είναι πλήρως ανοιχτέςστριμμένα.

	
	Καυτόκαι οι σωλήνες παροχής κρύου νερού αντικαθίστανται.
· Ελέγξτε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας.



ΕΣΘΟΝΙΑ

	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Η συσκευή δεν αφήνει να φύγει ακόμανα ρέει.
	Στριφτός σωλήνας αποστράγγισης.
· Ελέγξτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι τσακισμένος.

	
	Η αποχέτευση βρίσκεται ψηλότερα από το δάπεδο1 μ.
· Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν απέχει περισσότερο από 1 m από το κάτω μέρος της μονάδαςαπό την άκρη.

	Το απορρυπαντικό δεν διανέμεταιεντελώς ή καθόλου.
	Χρησιμοποιείται πάρα πολύ απορρυπαντικό.
· Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

	
	Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να είναι βουλωμένο.
· Καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.

	Ο χρόνος κύκλου είναι μεγαλύτερος από το συνηθισμένο.
	Η ποσότητα γέμισης είναι πολύ μικρή.
· Προσθέτωπερισσότερα στοιχεία ώστε η συσκευή να μπορεί να εξισορροπήσει την ποσότητα.

	
	Τα βαριά αντικείμενα αναμειγνύονται με πιο ελαφριά.
· Προσπαθείτε πάντα να πλένετε αντικείμενα παρόμοιου βάρους έτσι ώστε το μηχάνημα να μπορείκατανέμετε το βάρος ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης.

	
	Η ποσότητα πλήρωσης είναι εκτός ισορροπίας.
· Ρυθμίστε τα ρούχα στο μηχάνημα όταν τα αντικείμενα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλοκολλημένος.

	Το τέλος του κύκλου καθυστερεί
	Αναγνωρισθείςείναι εκτός ισορροπίας ή το πρόγραμμα αφαίρεσης ινών είναι ενεργοποιημένο.
· Αυτό είναι φυσιολογικό. Η ένδειξη χρόνου που απομένει είναι μια εκτιμώμενη διάρκεια. Πραγματικόςο χρόνος μπορεί να διαφέρει ελαφρώς.



[bookmark: Toimimine]Λειτουργία

	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Κακή αφαίρεση λεκέδων
	Προηγουμένως εναποτιθέμενοι λεκέδες.
· Τα αντικείμενα που έχουν προπλυθεί μπορεί να έχουν συσσωρευμένους λεκέδες. ΤουςΟι λεκέδες μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και μπορεί να απαιτούν πλύσιμο των χεριών ή προεπεξεργασία για αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων.

	Ο σχηματισμός λεκέδων
	Η χλωρίνη ή το μαλακτικό υφασμάτων χορηγείται πολύ νωρίς.
· Ο θάλαμος του διανομέα είναι υπεργεμισμένος. Αυτό προκαλεί χλωρίνη ή μαλακτικό υφασμάτωνγρήγορη δοσολογία. Πάντα να μετράτε τη χλωρίνη ή το μαλακτικό για να αποφύγετε το υπερβολικό γέμισμα.
· Κλείστε αργά τη θήκη απορρυπαντικού.

	
	Λευκαντικό ή μαλακτικό προστέθηκε απευθείας στα ρούχα στο τύμπανο.
· Χρησιμοποιείτε πάντα τη θήκη απορρυπαντικού για να προσθέτετε λευκαντικό ή μαλακτικό υφασμάτωνθα χορηγούνταν την κατάλληλη στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος.






	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Ο σχηματισμός λεκέδων
	Τα ρούχα δεν ταξινομήθηκαν σωστά.
· Πλένετε πάντα τα σκουρόχρωμα ρούχα χωριστά από τα ανοιχτόχρωμα και τα λευκά ρούχαχρώμα δεν θα δοθεί.
· Ποτέ μην πλένετε πολύ λερωμένα αντικείμενα με ελαφρώς λερωμένα αντικείμεναμε είδη.

	Ρυτίδωση
	Η συσκευή δεν θα αδειάσει αμέσως.
· Αφαιρώαντικείμενα από τη συσκευή πάντα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

	
	Η συσκευή είναι υπερφορτωμένη.
· Η συσκευή μπορεί να φορτωθεί πλήρως, αλλά το τύμπανο δεν πρέπει να είναι σφιχτά γεμάτο με αντικείμενα.Η πόρτα της συσκευής πρέπει να κλείνει εύκολα.

	
	Καυτόκαι οι σωλήνες παροχής κρύου νερού αντικαθίστανται.
· Το πλύσιμο με ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει ρυτίδες. Ελεγχοςσυνδέσεις σωλήνων τροφοδοσίας.

	
	Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να είναι πολύ υψηλή.
· Ρυθμίστε την ταχύτητα στυψίματος ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.
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	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση

	Μούχλα ή μούχλαοσμή στη συσκευή.
	Το εσωτερικό του τυμπάνου δεν έχει καθαριστεί σωστά.
· Εκτελείτε τακτικά τη λειτουργία καθαρισμού μπανιέρας.

	
	Μπορεί να προκύψει μια δυσάρεστη οσμή εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστάεγκατεστημένο, το οποίο προκαλεί σιφώνισμα (αντιρροή νερού στο εσωτερικό της συσκευής).
· Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τσακισμένος ή τσακισμένοςμπλοκαρισμένο.

	
	Ανη θήκη απορρυπαντικού δεν καθαρίζεται τακτικά, μπορεί να προκύψουν μυρωδιές από μούχλα και ξένες ουσίες.
· Αφαιρέστε και καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού, ειδικά το επάνω μέρος του ανοίγματος της θήκης καικάτω μέρος.
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	Το πρόβλημα
	Δυνατόςαιτία και λύση
	
	

	
	
	
	

	Ξήρανσηπρόβλημα
	Ελέγξτε τη βρύση παροχής νερού.
· Μην υπερφορτώνετε. Ελέγξτε ότι η αποστράγγιση του μηχανήματος λειτουργεί σωστά, έτσι ώστεμπορεί να βγει νερό από το μηχάνημα. Η ποσότητα των ρούχων είναι πολύ μικρή για να στύψουν σωστά. Προσθέστε μερικές πετσέτες.
· Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
	
	

	Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοςμακρύς.
	Θερμοκρασία περιβάλλοντοςείναι πολύ χαμηλή.
· Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι εντός του επιτρεπόμενου εύρους.
	
	

	Απόδοση στεγνώματοςείναι πολύ χαμηλό ή κακό.
	Η παροχή νερού δεν λειτουργεί σωστά. Το νερό χρησιμοποιείται σε ένα φίλτρο ινών τυμπάνουγια αυτόματο καθάρισμα κατά το στέγνωμα.
· Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
	
	

	
	Το νερό δεν στραγγίζει σωστά.
· Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αποστράγγισης δεν είναι βουλωμένο.
	
	

	
	Η συσκευή είναι υπερφορτωμένη.
· Ελεγχοςτο επιτρεπόμενο ποσό του επιλεγμένου προγράμματος. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε ένα πρόγραμμα στεγνώματος βάσει χρόνου.
	
	

	
	Η ταχύτητα στυψίματος είναι πολύ χαμηλή.
· Επιλέξτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στυψίματος για το πρόγραμμα πλύσης.
	
	

	Από το πίσω μέρος της συσκευήςβγαίνει ζεστός αέρας.
	Αυτόη συσκευή παράγει ζεστό αέρα για να στεγνώσει τα ρούχα.
· Αυτός ο ζεστός αέρας στεγνώνει τα ρούχα και βγαίνει από το πίσω μέρος της συσκευής.
	
	



[bookmark: Klienditeenindus]Εξυπηρέτηση πελατών
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της LG Electronics.
· LG Electronicsγια να βρείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνσηwww.lg.com
και ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται εκεί.
· Η μη εξουσιοδοτημένη επισκευή δεν συνιστάται καθώς μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στη συσκευή και να την ακυρώσειεγγύηση.
· Τα ανταλλακτικά που αναφέρονται στον Κανονισμό 2019/2023 είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια.
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