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[bookmark: Patarimai_dėl_aplinkosaugos_ir_energijos][bookmark: _bookmark1]Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειαςΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

[bookmark: Energijos_ir_vandens_naudojimas]Χρήση ενέργειας και νερού
· Η κατανάλωση ενέργειας και νερού μπορεί να επηρεαστεί από το βάρος του φορτίου. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή, τοποθετήστε τη μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων σύμφωνα με το πρόγραμμα.
· Για καθιερωμένοΗ ποσότητα ρούχων που παρέχει ο κατασκευαστής για τα προγράμματα βοηθά στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.
· Τα πιο αποδοτικά προγράμματα από άποψη κατανάλωσης ενέργειας είναι αυτά που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
· Ο θόρυβος και η υπολειμματική υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα διάτρησης: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα διάτρησης στη φάση της γεώτρησης, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος καιχαμηλότερη περιεκτικότητα σε υπολειμματική υγρασία.
· Με το πλύσιμο μικρότερης ποσότητας ρούχων, το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης φορτίου θα συμβάλει στη μείωση της ποσότητας νερού και ενέργειας που χρησιμοποιείται.
· Χρησιμοποιήστε τοπρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος για μικρά, ελαφρώς λερωμένα ρούχα για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
· Ένα απορρυπαντικό κρύου νερού μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (περίπου 20℃). Μια ρύθμιση θερμοκρασίας 20℃ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από μια ρύθμιση θερμοκρασίας 30℃ ή υψηλότερη.

[bookmark: Skalbiklis]Πλυντήριο
· Το απορρυπαντικό πρέπει να επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τη βρωμιά και τη θερμοκρασία πλύσης. Το απορρυπαντικό πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν σχεδιαστεί για πλυντήρια ρούχων με τύμπανο (μπροστινή φόρτωση).
· Για ένα μικρότεροχρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό για την ποσότητα των ρούχων που πλένετε.

[bookmark: Papildomų_parinkčių_ir_funkcijų_pasirink]Επιλογή πρόσθετων επιλογών και λειτουργιών
· Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού κατάλληλη για τον τύπο των ρούχων. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε την ετικέτα φροντίδας των ρούχων.

· Συνιστάται η χρήση της επιλογής πρόπλυσης κατά το πλύσιμοιδιαίτερα βρώμικα υφάσματα.

[bookmark: Pakuotės_pašalinimas]Αποσυσκευασία
· Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από απροσδόκητη ζημιάκατά τη μεταφορά.
· Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, πετάξτε τη συσκευασία σύμφωνα με τα σύμβολα ανακύκλωσης για τους τύπους υλικών. Τοποθετήστε τα απορρίμματα συσκευασίας στους κατάλληλους κάδουςδοχεία για ανακύκλωση.

[bookmark: Seno_prietaiso_utilizavimas]Απόρριψη της παλιάς συσκευής
· Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστάαπό τα οικιακά απορρίμματα.
· Ο παλιός ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες, επομένως η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού θα βοηθήσει στην προστασία από πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλου εξοπλισμού και άλλα πολύτιμα υλικά στα οποία μπορούν να ανακυκλωθούνεξοικονόμηση πόρων.
· Μπορείτε να πάρετε τη συσκευή σας στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε ή να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία απορριμμάτων της τοπικής αρχής για να μάθετε πού βρίσκεται το πλησιέστερο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της χώρας σας, επισκεφθείτεwww.lg.com/global/recycling.
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[bookmark: NURODYMAI_DĖL_SAUGOS][bookmark: _bookmark2]ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
[bookmark: PRIEŠ_NAUDODAMI_PERSKAITYKITE_VISAS_INST][bookmark: _bookmark3]ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην πρόληψη ακούσιων κινδύνων ή ζημιών σε περίπτωση μη ασφαλούς ή ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος.
Οι οδηγίες χωρίζονται σε "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" και "ΠΡΟΣΟΧΗ" ως εξής.
[bookmark: Saugos_pranešimai]Σημειώσεις ασφαλείας
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά τη διάρκεια ορισμένων ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα όπου υποδεικνύεται αυτό το σύμβολο,και ακολουθήστε τις οδηγίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό υποδεικνύει ότι μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίεςή να χαθούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό δείχνει ότι εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, είναι εύκολο να τραυματιστείτεή να καταστρέψετε το προϊόν.


[bookmark: ĮSPĖJIMAS][bookmark: _bookmark4]ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού άλλων κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίεςπροφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

[bookmark: Techninis_saugumas]Τεχνική ασφάλεια
· Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν

με αυτή τη συσκευή. Μην αφήνετε τα παιδιά να καθαρίζουν και να χειρίζονται αυτήν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
· Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάνβρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
· Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, για την αποφυγή τραυματισμού, το κατεστραμμένο καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιοειδικευμένο άτομο.
· Τρύπες εξαερισμούδεν μπορεί να μπλοκαριστεί από χαλιά.
· Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
· Χρησιμοποιήστε ένα νέο σωλήνα ή σετ σωλήνων στη συσκευή. Η επαναχρησιμοποίηση παλιών σωλήνων μπορεί να προκαλέσει διαρροές νερού που θα καταστρέψουν την ιδιοκτησία.
· Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 50 kPa και 800 kPa.

[bookmark: Didžiausia_talpa]Μέγιστη χωρητικότητα
Η μέγιστη χωρητικότητα πλύσης ορισμένων κύκλων για στεγνά ρούχα είναι έως 13 κιλά.
Συνιστάταιη μέγιστη χωρητικότητα μπορεί να διαφέρει για κάθε πρόγραμμα πλύσης. Για να διασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, ανατρέξτε στον Πίνακα προγραμμάτων στην ενότητα ΧΡΗΣΗ για περισσότερες πληροφορίες.

Εγκατάσταση
· Αυτή η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται μόνο από δύο ή περισσότερα άτομαπρέπει να συγκρατούνται σταθερά.
· Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε μέρος που εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες όπως το άμεσο ηλιακό φως, άνεμος, βροχή ή θερμοκρασίες κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου.
· Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί πλήρως στην πρίζα.
· Μη συνδέετε τη συσκευή σε πολλαπλές πρίζες, ηλεκτρικά μπλοκ ήκαλώδιο επέκτασης.
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· Μην κάνετε καμία αλλαγή στο βύσμα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να το εγκαταστήσεικατάλληλη πρίζα.
· Αυτή η συσκευή συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και αγωγό γείωσης εξοπλισμού (βύσμα γείωσης) και γειωμένο βύσμα τροφοδοσίας. Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

· Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού εξοπλισμού-γείωσης μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή προσωπικό σέρβις εάν έχετε αμφιβολίεςη συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

Χρήση
· Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, ελαττωματική, μερικώς αποσυναρμολογημένη, λείπει ή δεν λειτουργείεξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός κατεστραμμένου καλωδίου ή βύσματος.
· Μην αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής με αιχμηρά αντικείμενανα το χρησιμοποιήσετε.
· Μην επιχειρήσετε να χωρίσετε κανένα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
· Μην επισκευάζετε τη συσκευή και μην αντικαθιστάτε τα εξαρτήματά της. Όλες οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης, εκτός εάνδιαφορετικά συνιστάται σε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εργοστασιακά ανταλλακτικά.
· Μην πιέζετε δυνατά την πόρτα όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.
· Μην τοποθετείτε ζωντανά ζώα όπως κατοικίδια στη συσκευή.
· Μην πλένετε αντικείμενα που φέρουν την επισήμανση ότι δεν πλένονται από τον κατασκευαστή τους.
· Η περιοχή κάτω και γύρω από τις συσκευές πρέπει να είναι απαλλαγμένη από εύφλεκτα υλικά όπως χνούδια,χαρτί, κουρέλια, χημικά κ.λπ
· Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή. Τα παιδιά μπορούν να κρεμαστούν στην πόρτα ή
σύρετε μέσα στη συσκευή, προκαλώντας ζημιά ή τραυματισμό.
· Μην βάζετε, πλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί ή μολυνθεί με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κερί, καθαριστικά κεριού, μπογιές, βενζίνη,

απολιπαντικά, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη, βενζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, μαγειρικό λάδι, μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ κ.λπ. t). Χρησιμοποιώντας τα λανθασμένα, μπορείτεπροκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
· Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε κοντά στη συσκευή εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (αιθέρας, βενζόλιο, αλκοόλη, χημικές ουσίες, υγραέριο, εύφλεκτο σπρέι, βενζίνη, διαλυτικό, πετρέλαιο, εντομοκτόνο, αποσμητικά χώρου,καλλυντικά κ.λπ.).
· Μην βάζετε τα χέρια σας στη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως το τύμπανο.
· Μην αγγίζετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του προγράμματος υψηλής θερμοκρασίας.
· Εάν υπάρχει νερό ή διαρροή από τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφοριών Πελατών της LG Electronics.
· Κλείστε τις βρύσες νερού για να εκτονώσετε την πίεση στους εύκαμπτους σωλήνες και τις βαλβίδες και να μειώσετε τις διαρροές εάν ραγίσουν ή σχιστούν. Ελέγξτε την κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων πλήρωσης. θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από 5 χρόνια.
· Εάν υπάρχει διαρροή αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κ.λπ.) στο σπίτι σας, μην αγγίζετε τη συσκευή ή το φις ρεύματος και αμέσωςαερίστε το δωμάτιο.
· Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας εξόδου ή ο σωλήνας εισαγωγής παγώσει το χειμώνα, χρησιμοποιήστε τον μόνο αφού έχει αποψυχθεί.
· Κρατήστε τα απορρυπαντικά, το μαλακτικό και το λευκαντικό μακριά από παιδιά.
· Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
· Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην το τοποθετείτε πάνω τουβαριά αντικείμενα.
· Μην αγγίζετε το νερό που χύνεται έξω από τη συσκευή κατά το πλύσιμο.
· Ελέγξτε ότι η απελευθέρωση λειτουργεί σωστά. Εάν το νερό εκκενωθείαν σωστά, το δάπεδο μπορεί να πλημμυρίσει.
· Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή και η θερμοκρασία του νερού χαμηλή, μπορεί να σχηματιστείσυμπύκνωση και προκύπτοντα υγρά δάπεδα.
· Καθαρίστε τυχόν βρωμιά ή σκόνη από την τροφοδοσίαβύσμα επαφών.

Εποπτεία
· Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πηγή ρεύματος. Εάν τα χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί στη θέση OFF ή σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή απότο τροφοδοτικό δεν έχει αποσυνδεθεί.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

· Εισαγάγετε το φις σταθερά στην πρίζα αφού το αφαιρέσετε ολόκληρουγρασία και σκόνη.
· Μην ψεκάζετε νερό μέσα στη συσκευή και μην ρίχνετε νερό πάνω της,όταν το καθαρίζεις.
· Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε το φις σταθερά και να τραβάτε κατευθείαν από την πρίζα.
· Η αποσυναρμολόγηση, η επισκευή ή η τροποποίηση της συσκευής επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics. Εάν μετακινήσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή σε άλλη τοποθεσία, επικοινωνήστε με την LG Electronicsκέντρο πληροφόρησης πελατών.

[bookmark: Išmetimas]Εκπλήρωση
· Αποσυνδέστε την παλιά σας συσκευή πριν την πετάξετε. Κόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή για να αποφύγετε την κακή χρήση της.
· Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και αφρός) μακριά από παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
· Πριν από την απόρριψη αυτής της συσκευής, κόψτε το καλώδιο ρεύματος και αφαιρέστε την πόρτα για να αποφύγετε τον κίνδυνο εμφάνισης παιδιών ήμικρά ζώα.

[bookmark: MONTAVIMAS][bookmark: _bookmark5]ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
[bookmark: Dalys_ir_specifikacijos][bookmark: _bookmark6]Ανταλλακτικά και προδιαγραφές

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της συσκευής, η εμφάνιση και οι προδιαγραφές της υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.


10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ11


[bookmark: Vaizdas_iš_priekio]Μπροστινή όψη
[image: ]
➊ Πίνακας ελέγχου
β Συρτάρι θήκης απορρυπαντικού
ντοΤύμπανο
ρεΠόρτες
e Εξώφυλλο
f Βύσμα αποστράγγισης
Ⓖ Φίλτρο αντλίας αποστράγγισης
h Ισοπεδωτικό πόδι
[bookmark: Vaizdas_iš_galo]
Πίσω όψη

➊ Βύσμα ρεύματος
β Βίδες μεταφοράς
γ Απελευθέρωσημανίκα

[bookmark: Specifikacijos]ΠροδιαγραφέςΛΙΘΟΥΑΝΙΑ


	Μοντέλο
	F4WR513SBW

	Πηγή ισχύος
	220‒240 V~, 50 Hz

	Βάρος προϊόντος
	73 κιλά


Διαστάσεις(mm)







H		ΡΕ''	ΡΕ'
ρε
W




	W
	600
	ρε
	615
	ΡΕ''
	1135

	H
	850
	ΡΕ'
	660
	
	



[bookmark: Priedai]Συνημμένα
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Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού
	
[image: ]
Αντιολισθητικά σεντόνια*1
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Κλειδί
	

Στήριγμα αγκώνας για τη στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα εκκένωσης

	
[image: ] [image: ]
Εξώφυλλαγια την κάλυψη των οπών των βιδών μεταφοράς
	



Λουράκι σύσφιξης*1


*1 Τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

[bookmark: Reikalavimai_montavimo_vietai][bookmark: _bookmark7]Απαιτήσεις τοποθεσίας εγκατάστασης
Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις πληροφορίες που παρέχονται και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη στη σωστή θέση.
[bookmark: Montavimo_vieta]Εγκατάστασηθέση
· Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε συμπαγές δάπεδο για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών κατά τη διάρκεια του κύκλου διάτρησης. Τα δάπεδα από σκυρόδεμα είναι τα καλύτερα, με πολύ λιγότερους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου διάτρησης από τις ξύλινες σανίδες δαπέδου ή τις επιφάνειες με μοκέτα.
· Εάν η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε σόμπα αερίουή σόμπα άνθρακα, μόνωση από φύλλο αλουμινίου (850 x 600 mm) που βλέπει προς τη σόμπα ή τον φούρνο πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ των δύο συσκευών.
· Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι είναι χωρίς σφάλματασε περίπτωση που ένας μηχανικός θα μπορούσε να επιτευχθεί εύκολα.
· Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, προσαρμόστε όλατέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο βιδωτό κλειδί μεταφοράς για να εξασφαλίσετε τη σταθερότητα της μονάδας.
· Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος εντελώςανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
· Για να εξασφαλίσετε επαρκή απόσταση από τους σωλήνες εισαγωγής νερού, απελευθερώστε τον εύκαμπτο σωλήνα και τη ροή αέρα, αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 20 mm στα πλάγια και 100 mm μακριά από τη συσκευή. Φροντίστε να αφήσετε τοίχους, πόρτες ή δάπεδα που μπορούν να αυξήσουν την απαιτούμενη απόσταση.

σι


	Δείκτης
	Διάστιχο (mm)
	
	

	σι
	5
	
	

	ντο
	20
	
	


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

· Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήσησκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εφαρμογές για κινητές συσκευές.



[bookmark: Medinės_grindys_(pakabinamos_grindys)]Ξύλινο πάτωμα (κρεμαστό δάπεδο)ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε ξύλινο πάτωμα, χρησιμοποιήστε καπάκια από καουτσούκ για να μειώσετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και την ανισορροπία. Ξύλινα ή αναρτημένα καλύμματα δαπέδου μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς κραδασμούς, ανισορροπίες, σφάλματα και αστοχίες.

· Για να μειώσετε τους κραδασμούς, σας προτείνουμεΤοποθετήστε λαστιχένια καπάκια πάχους περίπου 15 mm κάτω από κάθε σκέλος της συσκευής➊και βιδώνεται σε τουλάχιστον δύο δοκούς δαπέδου.
· Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια από τις γωνίες του δωματίου όπου το πάτωμα είναι πιο σταθερό.
· Στερεώστε τα λαστιχένια καπάκια έτσι ώστεμειώστε τους κραδασμούς.ΠΡΟΣΟΧΗ




ΕΝΑ	ντο	ντοΔείκτης
Χώρος(mm)
ΕΝΑ
100


· 
Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε ασταθές δάπεδο(π.χ. ξύλινα δάπεδα), η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες και έξοδα που οφείλονται στην εγκατάσταση σε ασταθή δάπεδα.








ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· ΚαουτσούκΤα καπάκια (αρ. εξαρτήματος 4620ER4002B) μπορούν να αγοραστούν από το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG.



[bookmark: Ventiliacija]Αερισμός
· Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα της συσκευήςχαλιά, κουβέρτες κ.λπ. δεν θα επεμβαίνουν στην περιοχή

[bookmark: Aplinkos_temperatūra]Θερμοκρασία περιβάλλοντος
· Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου είναι πιθανές θερμοκρασίες κατάψυξης. Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορεί να σκάσουν λόγω πίεσης. Η αξιοπιστία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου μπορεί να μειωθεί με θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης.
· Εάν η συσκευή παραδοθεί το χειμώνα, και η θερμοκρασίαείναι κάτω από το σημείο πήξης, αφήστε τη συσκευή να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου για αρκετές ώρες πριν την ανάψετε.

[bookmark: Elektros_jungtys]Ηλεκτρικές συνδέσεις
· Μην χρησιμοποιείτεκαλώδιο επέκτασης ή διπλός προσαρμογέας.
· Φροντίστε να αποσυνδέσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά τη χρήσηύδρευση.
· Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζασύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης.
· Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η πρίζαθα ήταν εύκολα προσβάσιμο.
· Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από 1 πρίζεςμέτρα μακριά από οποιαδήποτε πλευρά της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

· Οι επισκευές στη συσκευή πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικόειδικούς. Εάν οι επισκευές εκτελούνται από άπειρα άτομα, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της LG.
· Το βύσμα ρεύματος πρέπει να συνδεθεί
την αντίστοιχη πρίζα που θα εγκατασταθεί και

γειωμένο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κωδικούς καιδιατάγματα.



[bookmark: Prietaiso_išpakavimas][bookmark: _bookmark8]Αποσυσκευασία της συσκευής
[bookmark: Prietaiso_nukėlimas_nuo_putplasčio_pagri]Αφαίρεση της συσκευής απόβάση αφρού
Μετά την αφαίρεσηυλικά συσκευασίας και μεταφοράς, αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση αφρού.
*

· Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο υποστηρίζει➊* απογειώνονται μαζίμε τη βάση και ότι δεν είναι στερεωμένο στο κάτω μέρος της συσκευής.
· Εάν είναι απαραίτητο να αφήσετε τη συσκευή κάτω για να μπορέσετεαφαιρέστε τη βάση από χαρτόνισι,να προστατεύετε πάντα το πλάι της συσκευής και να τοποθετείτε τη συσκευή προσεκτικά στο πλάι. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μπροστά ή πίσω.
* Αυτή η δυνατότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά σαςμοντέλο.


[bookmark: Transportavimo_varžtų_išėmimas]Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς
Για την αποφυγή ισχυρών κραδασμών της συσκευής καιβλάβη, αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τα στηρίγματα.
1 Ξεκινήστε μεταφέροντας τα δύο κάτωβίδες➊, περιστροφή με κλειδί (παρέχεται).


αριστερόστροφα για να χαλαρώσει τελείωςόλες οι βίδες μεταφοράς.
[image: ]

2 Αφαιρέστε με απαλές κινήσεις πλάι-πλάι και τραβήξτεβίδες.

3 Τοποθετήστε τα καλύμματα οπών.
· Τοποθετήστε τα καλύμματα οπώνσι,τα οποία περιλαμβάνονται στη συσκευασία αξεσουάρ ή είναι προσαρτημένα στο πίσω μέρος.
[image: ]

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Φυλάξτε τις βίδες και τα στηρίγματα αποστολήςγια το μέλλον.
· Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες, μεταφέρετε αυτήν τη συσκευήέτσι:
· Οι βίδες μεταφοράς τοποθετούνται ξανά.
· Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στη συσκευήτο τέλος
[bookmark: Prietaiso_išlygiavimas][bookmark: _bookmark9]
Ευθυγράμμιση συσκευής
[bookmark: Išlygiavimo_patikrinimas]Έλεγχος ευθυγράμμισης
Σπρώχνοντας προς τα κάτω τις άκρες της επάνω πλάκας διαγώνια,η συσκευή δεν πρέπει να κινείται πάνω και κάτω (ελέγξτε και τις δύο κατευθύνσεις).ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

· Εάν η συσκευή ταλαντεύεται διαγώνια όταν πιέζετε την επάνω πλάκα, ρυθμίστε ξανά τα πόδια.
· Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι παρούσασωστά ευθυγραμμισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Ξύλινα ή κρεμαστά καλύμματα δαπέδου μπορείπροκαλούν υψηλούς κραδασμούς και ανισορροπία. Τα ξύλινα δάπεδα μπορεί να χρειαστεί να ενισχυθούν για να σταματήσει ή να μειωθεί ο υπερβολικός θόρυβος και οι κραδασμοί.
· Εάν το δάπεδο είναι ανώμαλο, μην τοποθετείτε κομμάτια ξύλου, χαρτονιού ή παρόμοιων υλικών κάτω από τη συσκευή για να ισοπεδώσετε το δάπεδο.



[bookmark: Kojelių_sureguliavimas_ir_išlygiavimas]Ρύθμιση και ευθυγράμμιση ποδιών
Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και να στέκεται τέλεια επίπεδη. Η μη σωστή ευθυγράμμιση και οριζοντίωση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή δυσλειτουργία.
1Εάν το δάπεδο είναι ανώμαλο, περιστρέψτε το όσο χρειάζεταιρυθμιζόμενα πόδια.
· Μην βάζετε κομμάτια ξύλου κ.λπ. κάτω από τα πόδια σας






· Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι στη θέση τουςσταθερό και στέκεται σταθερά στο πάτωμα.


ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε βάση, βάση ή υπερυψωμένη επιφάνεια, εκτός εάν κατασκευάζεται από την LG Electronics
3 
Κλειδώστε τα πόδια ρύθμισης με παξιμάδια
β, σφίξτε γυρίζοντας αριστερόστροφατους στο κάτω μέρος της συσκευής.
[image: ]

4 Ελέγξτε ότι όλο το κάτω μέρος της συσκευήςτα υπάρχοντα παξιμάδια είναι σωστά σφιγμένα.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Εάν τοποθετήσετε σωστά τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια, θα εξασφαλίσετε τη μακρά, σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία της.
· Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε 100% οριζόντια θέση σε συμπαγή επιφάνεια και να μην κινείται.
· Δεν μπορεί να «ταλαντεύεται» στις γωνίες υπό φορτίο.
· Μην αφήνετε τα πόδια της συσκευής να βραχούν.
Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να αρχίσει να δονείταιή να κάνει θόρυβο.

και προορίζεται για χρήση με αυτό το μοντέλο.		



2Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι εντελώς επίπεδη,χρησιμοποιήστε το αλφάδι ➊.


[bookmark: Neslystančių_lapų_naudojimas]
Χρήση αντιολισθητικών φύλλων
Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγοράμοντέλο.
Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε μια ολισθηρή επιφάνεια, η υπερβολική δόνηση μπορεί να την κάνει να μετακινηθεί. Εάν δεν τοποθετήσετε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, ο θόρυβος και οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, τοποθετήστε αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα πόδια ισοπέδωσης και ευθυγραμμίστε.
1Πριν συνδέσετε τα αντιολισθητικά φύλλα,καθαρίστε το πάτωμα
· Αφαίρεση και καθαρισμός ξένων αντικειμένων καιυγρασία, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Αν



η υγρασία παραμένει, τα αντιολισθητικά φύλλα μπορούννα κάνει σκι

2Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνειαστο δωμάτιο που θα χρησιμοποιηθεί.

3Τοποθετήστε αντιολισθητικά φύλλα στο πάτωμακολλώδης πλευρά ➊ κάτω.
· Είναι πιο αποτελεσματικό να βάζετε αντιολισθητικά φύλλα από κάτωμπροστινά πόδια. Εάν είναι δύσκολο να τοποθετήσετε τα φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια της συσκευής, τοποθετήστε τα κάτω από τα πίσω πόδια.


4Τοποθετήστε τη συσκευή σε αντιολισθητικά φύλλα.
· Μην κολλάτε αντιολισθητικά φύλλα με την κολλώδη πλευρά
➊ στα πόδια της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Πρόσθετα αντιολισθητικά φύλλα διατίθενται από την LGΗλεκτρονικά» κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.



[bookmark: Vandens_tiekimo_žarnos_prijungimas][bookmark: _bookmark10]Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού
[bookmark: Pastaba_dėl_prijungimo]Σημείωση σχετικά με τη σύνδεση
· Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 50 kPa και 800 kPa (0,5-8,0 kgf/cm²). Εάν η πίεση του νερού υπερβαίνει τα 800 kPa, πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή εκτόνωσης πίεσης.
· Ελέγχετε περιοδικά τους σωλήνες παροχής νερούκατάσταση και αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού εάν χρειάζεται.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού καιμην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές για να σφίξετε τις βαλβίδες εισόδου.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

· Δεν απαιτείται πρόσθετη προστασία αντίστροφης ροής για τη σύνδεση με την παροχή νερού.



[bookmark: Guminių_sandariklių_tikrinimas]Επιθεώρηση ελαστικών σφραγίδων
Δύο ελαστικά στεγανοποιητικά ➊ παρέχονται μαζί με τους σωλήνες εισαγωγής νερού για την αποφυγή διαρροής νερού. Η σύνδεση με τις βρύσες πρέπει να είναι σφιχτή.
· Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία, όπως σφιγκτήρες για να σφίξετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού. Βεβαιωθείτε ότι το λυγισμένο άκρο του σωλήνα παροχής νερού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.
[image: ]

[bookmark: Žarnos_jungimas_prie_vandens_čiaupo]Σύνδεση του σωλήνα με το νερό
παρακέντηση
Σύνδεση του σωλήνα με το νερό
παρακέντησημε κλωστή
Βιδώστε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής στο νερόβρύση τροφοδοσίας. Σφίξτε με το χέρι χρησιμοποιώντας



μαλακό ύφασμα. Μην πιέζετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχήςπολύ έντονα με μια μηχανική συσκευή.
[image: ]

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Πριν συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στοβρύση νερού, κλείστε τη βρύση για να αφαιρέσετε ξένα σώματα (βρωμιά, άμμο, πριονίδι κ.λπ.) από τα κανάλια του νερού. Αφήστε το νερό να στραγγίσει στον κάδο και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



[bookmark: Žarnos_jungimas_prie_prietaiso]Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή
Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στο νερό
βαλβίδα εισαγωγής στο πίσω μέρος της συσκευής.
[image: ]
· Μην συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην παροχή ζεστού νερού εάντο μοντέλο της συσκευής έχει μόνο μία βαλβίδα εισαγωγής νερού. Συνδέστε μόνο σε βρύση κρύου νερού.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Εάν στάζει νερό από τον εύκαμπτο σωλήνα μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε μια παραδοσιακή βρύση για παροχή νερού. Εάν αυτή η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, vs

όταν εισάγετε τη βρύση στον προσαρμογέα, αφαιρέστε τηνπλάκα οδηγού.
· Προσέξτε ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας να μην είναι τσακισμένος ήκαταστέλλεται.



[bookmark: Išleidimo_žarnos_montavimas][bookmark: _bookmark11]Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης
[bookmark: Išleidimo_žarnos_montavimas_su_alkūniniu]Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισηςμε βραχίονα αγκώνα
Ο εύκαμπτος σωλήνας εξόδου δεν πρέπει να ανυψώνεται πάνω από100 cm πάνω από το πάτωμα. Το νερό στη συσκευή μπορεί να μην στραγγίζει ή να στραγγίζει αργά.
· Η σωστή στερέωση του σωλήνα αποστράγγισης θα προστατεύσει το δάπεδο από ζημιές που προκαλούνται από διαρροές νερού.
[image: ]





105 εκ


· Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέζετεπίσω στη συσκευή. Αυτό θα κάνει έναν ασυνήθιστο θόρυβο.


· Αδειάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να βυθιστεί με ασφάλειαστερεώστε με κορδόνι.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

[image: ]

[bookmark: _bookmark12]ΧΡΗΣΗ
[bookmark: Naudojimo_apžvalga][bookmark: _bookmark13]Χρήσηεπισκόπηση
[bookmark: Prietaiso_naudojimas]Χρήση της συσκευής
Πριν από την πρώτη πλύση, επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης Cotton και προσθέστε τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού που απαιτείται. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα χωρίς ρούχα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά και νερό που μπορεί να έχουν παραμείνει κάτω από το τύμπανο παραγωγής.
1 Τακτοποιήστε τα ρούχα και αφήστε τα μακριά.
· Εάν χρειάζεται, ταξινομήστε τα ρούχα κατάτύπος υφάσματος, επίπεδο λερώματος, χρώμα και μέγεθος. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα στη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ

· Πριν κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα και τα αντικείμενα είναι μέσα και όχι κρεμασμένα από την ελαστική τσιμούχα της πόρτας όπου θα κλείσουν όταν η πόρτα είναι κλειστή. Εάν δεν το κάνετε, θα καταστρέψετε το λάστιχο της πόρτας και τα ρούχα σας.
[image: ]

· Αφαιρέστε τα αντικείμενα από την εύκαμπτη τσιμούχα της πόρταςφλάντζα για την αποφυγή ζημιών στα ρούχα και στη φλάντζα της πόρτας.




2 Προσθέστε καθαριστικό ή απορρυπαντικό καιμαλακτικό.
· Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στη θήκη απορρυπαντικούαπορρυπαντικό. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε χλωρίνη ή μαλακτικό στις κατάλληλες περιοχές του διανομέα.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
· Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση για να
ενεργοποιήστε τη συσκευή.

4 Επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο.
· Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί κύκλου ήπεριστρέψτε το κουμπί επιλογής κύκλου μέχρι να επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο.
· Τώρα επιλέξτε τη θερμοκρασία πλύσης καιταχύτητα διάτρησης. Δώστε προσοχή στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων.

5 Η αρχή του κύκλου.
· Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για ναθα ξεκινούσες τον κύκλο. Το τύμπανο της μηχανής θα περιστραφεί για λίγο χωρίς νερό για να μετρήσει το βάρος των ρούχων. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση εντός ορισμένου χρόνου, το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί και όλες οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν.

6 Τέλος κύκλου.
· Στο τέλος του κύκλου θα παιχτεί μια μελωδία. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα από το μηχάνημα για να μειώσετε το τσάκισμα. Κατά την αφαίρεση των ρούχων, ελέγξτε γύρω από τη τσιμούχα της πόρτας για μικροαντικείμενα κολλημένα μέσα σε αυτήν.
20 ΧΡΗΣΗ
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[bookmark: Valdymo_skydelis][bookmark: _bookmark14]Πίνακας ελέγχου
Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
[bookmark: Valdymo_skydelio_savybės]Χαρακτηριστικά Πίνακα ΕλέγχουΛΙΘΟΥΑΝΙΑ



	
	Περιγραφή

	➊
	Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
· Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.

	σι
	Προγράμματαλαβή
· Προγράμματαεπιλέγονται ανάλογα με τον τύπο του ρουχισμού.
· Η λυχνία ανάβει για να υποδείξει το επιλεγμένο πρόγραμμα.

	ντο
	Έναρξη/Παύσηκουμπί
· Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την έναρξη ή την παύση του κύκλου πλύσης.
· Εάν πρέπει να διακόψετε προσωρινά τον κύκλο πλύσης, πατήστε αυτό το κουμπί.

	ρε
	Πρόσθετες ρυθμίσεις και λειτουργίες
· Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτααντίστοιχο κουμπί. Το αντίστοιχο σύμβολο θα ανάψει στην οθόνη.
· Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε πρόσθετα προγράμματα.

	μι
	Προσαρμογή των κουμπιών του προγράμματος πλύσης
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού για το επιλεγμένο πρόγραμμαή παραμέτρους ταχύτητας διάτρησης.
· Η οθόνη εμφανίζει τις τρέχουσες παραμέτρους.
· Για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί για αυτήν την επιλογή.




	
	Περιγραφή

	φά
	Οθόνη
· Η οθόνη εμφανίζει ρυθμίσεις, εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο, επιλογές και μηνύματα κατάστασης. Οτανη συσκευή είναι ενεργοποιημένη, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα ανάψουν στην οθόνη.
· Ενώ το βάρος φορτίου καθορίζεται αυτόματα, η οθόνη στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει.


[bookmark: Laiko_ir_būsenos_rodymas]Εμφάνιση ώρας και κατάστασης


	
	Περιγραφή

	
➊
	Ενδείξεις κατάστασης προγράμματος
· Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης αναβοσβήνουν τα LED της ενεργής φάσης και τα φώτα των υπόλοιπων φάσεωνοι δίοδοι θα ανάβουν συνεχώς. Στο τέλος της φάσης, τα LED θα σβήσουν. Εάν ο κύκλος τεθεί σε παύση, τα LED ενεργής φάσης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.

	

σι
	AI DD
· AI DDΜεκτελεί τις αντίστοιχες ενέργειες περιστροφής του τυμπάνου μετά την ανίχνευση του φορτίου.
· Μείναι ενεργό μετά την επιλογή και τη χρήση του προγράμματος AI ​​Wash.
- Εάν χρησιμοποιηθεί πολύ απορρυπαντικό, μπορεί να σχηματιστεί πολύς αφρός και να οδηγήσει σε κακή AI DD
λειτουργία.

	


ντο
	Εκτιμώμενος χρόνος που απομένει
· Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, εμφανίζεται ο προεπιλεγμένος χρόνος του επιλεγμένου προγράμματος, ο οποίοςαλλάζει ανάλογα με τις επιλεγμένες επιλογές.
· Εάν εμφανιστεί η οθόνη---, η ώρα θα εμφανιστεί αφού ο αισθητήρας φορτίου εντοπίσει το μέγεθος του φορτίου.Αυτό είναι φυσιολογικό.
· Ο χρόνος που εμφανίζεται είναι μόνο μια εκτίμηση. Αυτός ο χρόνος βασίζεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες (βάρος φορτίου, θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία νερού εισόδου κ.λπ.).

	ρε
	Hανάβει μετά την έναρξη του προγράμματος και το κλείδωμα της πόρτας.

	μι
	zανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Καθυστέρηση λήξης.

	φά
	δηλανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Καθαρισμός μπανιέρας.

	Ⓖ
	εγώανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Pre Wash.

	η
	ωανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Intensive.



ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ



	
	Περιγραφή
	
	

	εγώ
	σολανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Rinse+.
	
	

	
	
	
	



[bookmark: Skalbinių_paruošimas][bookmark: _bookmark15]Προετοιμασία πλυντηρίου
Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης,ταξινομήστε τα ρούχα και στη συνέχεια προετοιμάστε τα σύμφωνα με τα σύμβολα στις ετικέτες φροντίδας.
[bookmark: Drabužių_rūšiavimas]Ταξινόμηση ρούχων
· Επίπεδο εδάφους: (Βαρύ, Κανονικό, Ελαφρύ): Διαχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με το επίπεδο λερώματος. Εάν είναι δυνατόν, μην πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα με ελαφρώς λερωμένα ρούχα.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Γενικές πληροφορίες για τα σύμβολα πλυσίματοςΟι ετικέτες φροντίδας κλωστοϋφαντουργικών μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της Ginetex(www.ginetex.ch).


· Χρώμα (λευκό, ανοιχτό, σκούρο πλυντήριο): ξεχωριστά		πλένετε σκούρα, βαμμένα ρούχα από λευκό και
ελαφριά ρούχα. Κατά το πλύσιμο φωτεινό και

βαμμένα ρούχα, η βαφή μπορεί να τα καταστρέψειελαφρύτερα ρούχα.
· Χνούδι (γεννήτριες χνούδι, συλλέκτες): πλύνετε χωριστά τις γεννήτριες χνούδι και τους συλλέκτες. Το χνούδι από τα χνουδάκια μπορεί εύκολα να κολλήσει στους συλλέκτες χνουδιών.


[bookmark: Drabužių_priežiūros_etikečių_tikrinimas]Έλεγχος των ετικετών φροντίδας των ενδυμάτων
Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν τη σύνθεση του υφάσματος του ενδύματός σας καιπώς να το πλύνετε.
[bookmark: Ant_priežiūros_etikečių_nurodyti_simboli]Σύμβολα εμφανίζονται στις ετικέτες φροντίδαςΣύμβολο
Πλύσιμο / Τύπος υφάσματος

· Κανονικό πλύσιμο
· Βαμβακερά, μικτά υφάσματα

· εύκολη συντήρηση
· Συνθετικά, ανάμεικτα υφάσματα

· Εξαιρετικά απαλό πλύσιμο
· Ευγενής

· Πλύσιμο μόνο στο χέρι
· Μαλλί, μετάξι

· Μην πλένετε






[bookmark: Drabužių_patikrinimas_prieš_sudedant_į_m]
Έλεγχος ρούχων πρινβάζοντάς το στο αυτοκίνητο
· Για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το φορτίο κατά την περιστροφή του τυμπάνου, φορτώστε μεγάλα και μικρά αντικείμενα μαζί.
· Μην πλένετε μεμονωμένα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμααταίριαστο φορτίο. Προσθέστε ένα ή δύο παρόμοια στοιχεία.
· Ελέγξτε όλες τις τσέπες για να βεβαιωθείτε ότι είναιείναι άδεια. Αντικείμενα όπως καρφιά, φουρκέτες, σπίρτα, στυλό, νομίσματα και κλειδιά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή και τα ρούχα.
[image: ]
· Μαλακά ρούχα (κάλτσες, σουτιέν μεβρόχος) πλύσιμο στο δίχτυ.
· Στερεώστε φερμουάρ, γάντζους και ιμάντες καιβεβαιωθείτε ότι αυτά τα αντικείμενα δεν πιαστούν σε άλλα ρούχα.
· Αντιμετωπίστε τη βρωμιά και τους λεκέδες με ένα πινέλοαπλώνοντάς τους μια μικρή ποσότητα σε νερό

διαλυμένο απορρυπαντικό.



[bookmark: Skalbiklio_ir_minkštiklio_pridėjimas][bookmark: _bookmark16]Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού
[bookmark: Skalbiklio_dozavimas]Δοσολογία απορρυπαντικού
· Το απορρυπαντικό πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού και να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο λερώματος του υφάσματος και τη θερμοκρασία πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν σχεδιαστεί για πλυντήρια ρούχων με τύμπανο (μπροστινή φόρτωση).
· Εάν σχηματιστεί πολύς αφρός, μειώστεποσότητα απορρυπαντικού.
· Εάν χρησιμοποιηθεί πολύ απορρυπαντικό, μπορεί να σχηματιστείπολύ σαπούνι και θα έχει ως αποτέλεσμα κακό πλύσιμο ή βαρύ φορτίο κινητήρα.
· Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, επιμείνετε σε αυτόοδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
· Μπορείτε να ρίξετε υγρό απορρυπαντικό απευθείας στο κύριοσυρτάρι απορρυπαντικού εάν ξεκινήσετε αμέσως τον κύκλο πλύσης.
· Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό εάν το κάνετεΛειτουργία Καθυστέρησης Τερματισμού ή εάν έχετε επιλέξει την επιλογή Πρόπλυση, καθώς το υγρό διανέμεται αμέσως και μπορεί να σκληρύνει στο συρτάρι ή το τύμπανο.
· Η χρήση του απορρυπαντικού μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα του νερού, το μέγεθος του φορτίου και το επίπεδο ρύπανσης. Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε τη χρήση πολύ απορρυπαντικού, διαφορετικά θα αφρίσει πολύ.
· Πριν τοποθετήσετε το απορρυπαντικό και επιλέξετε τη θερμοκρασία του νερού, διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα των ρούχων.
· Χρησιμοποιήστε τομόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για συγκεκριμένους τύπους ρούχων:
· Το υγρό απορρυπαντικό έχει σχεδιαστεί συχνά για έναν ειδικό σκοπό, όπως χρωματιστά υφάσματα, μάλλινα, ευαίσθητα ή σκούρα ρούχα.
· Η σκόνη πλυσίματος είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους υφασμάτων.
· Για να πλένετε καλύτερα τα λευκά και τα ανοιχτά χρώματαρούχα, χρησιμοποιήστε σκόνη πλυσίματος με χλωρίνη.


· Το απορρυπαντικό παρέχεται από τη θήκη για πλύσιμοστην αρχή του κύκλου.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Μην αφήνετε το απορρυπαντικό να σκληρύνει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη, κακή έξαψη ή δυσάρεστη οσμή.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

· Πλήρες φορτίο: σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
· Μερικό φορτίο: 1/2 τυπική ποσότητα.
· Ελάχιστο φορτίο: 1/3 της τυπικής ποσότητας.



[bookmark: Dozatoriaus_naudojimas]Χρήση του διανομέα
Για να προσθέσετε απορρυπαντικό στο διανομέα:
1 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα.

2 Ρίξτε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στα κατάλληλα δοχείατμήμα.
[image: ]

➊ Κύρια θήκη του πλυντηρίου
· Πλυντήριοπροϊόντα για βασικό πλύσιμο, αποσκλήρυνση νερού, λεύκανση και αφαίρεση λεκέδων
b Θήκη απορρυπαντικού πρόπλυσης
c Θήκη υγρού μαλακτικού υφασμάτων

3 Κλείστε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τον κύκλοσυρτάρι θήκης απορρυπαντικού.
· Εάν το συρτάρι είναι πολύ καλά κλεισμένο, το απορρυπαντικό μπορείυπερχείλιση σε άλλο διαμέρισμα ή χυθεί στο τύμπανο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
26 ΧΡΗΣΗ
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· Να είστε προσεκτικοί όταν κλείνετε το συρτάριδεν θα έδινες τα χέρια.
· Είναι φυσιολογικό για τον διανομέα στο τέλος του κύκλουμια μικρή ποσότητα νερού παραμένει στα διαμερίσματα.
[bookmark: Audinių_minkštiklio_skyrius]Τμήμα μαλακτικού υφάσματος
Σε αυτόΗ θήκη περιέχει υγρό μαλακτικό υφασμάτων που διανέμεται αυτόματα κατά τον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαλακτικό σε σκόνη ή υγρό.
· Γεμίστε το μαλακτικό στο μέγιστοσημάδια επιπέδου. Η προσθήκη μαλακτικού πάνω από το σημάδι μέγιστης στάθμης μπορεί να προκαλέσει τη διάθεσή του πολύ νωρίς, προκαλώντας λεκέδες στα ρούχα.


ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Μην ρίχνετε μαλακτικό απευθείας πάνω στα ρούχαστο τύμπανο του πλυντηρίου, καθώς αυτό θα προκαλέσει σκούρους λεκέδες στα ρούχα που θα είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.
· Μην αφήνετε το μαλακτικό στο συρτάρι του διανομέα για περισσότερο από 1 ημέρα. Το μαλακτικό υφασμάτων μπορεί να σκληρύνει. Εάν το μαλακτικό είναι πολύ παχύ, μπορεί να παραμείνει στο διανομέα. Εάν η συνοχή είναι πολύ παχύρρευστη, το μαλακτικό θα πρέπει να αραιωθεί έτσι ώστε να ρέει εύκολα.
· Κατά το πλύσιμο, μην ανοίγετε το συρτάρι ότανπαρέχεται νερό.
· Απαγορεύεται η χρήση διαλυτών (βενζόλιο κ.λπ.).



[bookmark: Skalbiklio_tablečių_pridėjimas]Προσθήκη ταμπλετών απορρυπαντικού
Απορρυπαντικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά το πλύσιμοδισκία.
1 
Ανοίξτε την πόρτα και μέσα στο τύμπανο πριν στοιβάξετεβάλτε ταμπλέτες απορρυπαντικού στα ρούχα.

2 Τοποθετήστε τα ρούχα στο τύμπανο και κλείστε τοτην πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Μην βάζετε τα δισκία στο διανομέα.



[bookmark: Vandens_minkštiklio_pridėjimas]Προσθέτοντας ένα αποσκληρυντικό νερού
Σε περιοχές όπου το νερό είναι σκληρό, να μειωθείμπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα αποσκληρυντικό νερού όπως ένα αφαλάτωση για τη μείωση της κατανάλωσης απορρυπαντικού.
· Προσθέστε πρώτα το απορρυπαντικό και μετά το νερόμαλακτικός. Δοσολογήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία.

[bookmark: Programų_lentelė][bookmark: _bookmark17]Πίνακας προγραμμάτων
[bookmark: Skalbimo_programa]Πρόγραμμα πλυσίματοςΛΙΘΟΥΑΝΙΑ


	AI Wash
	Από 40 ℃ (Γ(Κρύο (Κρύο)) να60℃)
	Το μεγαλύτεροφορτίο: 3 κιλά

	Περιγραφή
	AI Washεκτελεί τις αντίστοιχες ενέργειες περιστροφής του τυμπάνου μετά την ανίχνευση του φορτίου.
· Πλένει απαλά αδιάβροχα υφάσματα και πλένει έντονα τα αδιάβροχα υφάσματαυφάσματα.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, βάλτε στεγνά ρούχα σε αυτό το πρόγραμμα.



	Βαμβάκι
	Από 40 ℃ (Γ(Κρύο (Κρύο)) να95℃)
	Το μεγαλύτερο φορτίο:Τάξη

	Περιγραφή
	Τα κανονικά λερωμένα ρούχα πλένονται συνδυάζοντας διάφορες κινήσεις του τυμπάνου.



	Eco 40-60
	40 °C (40 °C έως 60 °C)
	Το μεγαλύτερο φορτίο:Τάξη

	Περιγραφή
	Πλένεται κανονικά βρώμικαβαμβακερά ρούχα που πλένονται στους 40 ℃ ή 60 ℃
θερμοκρασία.



	ΜικτόςΎφασμα (Διάφορα)
	Από 40 ℃ (Γ(Κρύο (Κρύο)) να60℃)
	Το μεγαλύτεροφορτίο: 5 κιλά

	Περιγραφή
	Πλένει ταυτόχρονα διάφορα υφάσματα.
· Χρήση σε διάφορους τύπους υφασμάτων εκτός από ειδικά ενδύματα (μετάξι/μαλακό,αθλητικά, σκούρα ρούχα, μάλλινα, κουβέρτες/κουρτίνες).



	ΕύκολοςΦροντίδα (Easy Care)
	Από 40 ℃ (Γ(Κρύο (Κρύο)) να60℃)
	Το μεγαλύτεροφορτίο: 5 κιλά

	Περιγραφή
	Κατάλληλο για ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα μετά το πλύσιμο.
· Χρήση για πολυαμίδιο, ακρυλικό, πολυεστέρα.



	Φροντίδα αλλεργιών (Αλλεργιογόνοκαταστροφή)
	60 °C
	Το μεγαλύτεροφορτίο: 5 κιλά

	Περιγραφή
	Βοηθά στη μείωση της ποσότητας των ουσιών που προκαλούν αλλεργική αντίδραση.




	Ντελικάτα
	Από 20 ℃ (Γ(Κρύο (Κρύο)) να40℃)
	Το μεγαλύτεροφορτίο: 4 κιλά

	Περιγραφή
	Κατάλληλο για εσώρουχα που πλένονται στο πλυντήριο, λεπτά και δαντέλαγια ρούχα.



	Cotton Turbo (Βαμβάκιturbo)
	Από 40 ℃ (Γ(Κρύο (Κρύο)) να60℃)
	Το μεγαλύτεροφορτίο: 5 κιλά

	Περιγραφή
	Πλένει λιγότερο από το μισό φορτίο ελαφρώς λερωμένων ρούχων πιο γρήγορα από το βαμβακερό(Βαμβάκι)πρόγραμμα για το ίδιο ρούχο.



	Αθλητικά ενδύματα (Sportενδύματα)
	Από 40 ℃ (Γ(Κρύο (Κρύο)) να40℃)
	Το μεγαλύτεροφορτίο: 4 κιλά

	Περιγραφή
	Κατάλληλο για ειδικά ρούχα όπως αθλητικά και ρούχα εξωτερικού χώρου.
· Χρησιμοποιήστε ένα αδιάβροχο ύφασμα laminate για ρούχα.



	Ταχύτητα 14 (Γρήγορη 14)
	20 °C (20 °C έως 40 °C)
	Το μεγαλύτεροφορτίο: 2 kg

	Περιγραφή
	Πλένει μια μικρή ποσότητα ελαφρώς λερωμένων ρούχων σε περίπου 14 λεπτά.



	Πάπλωμα
	Γ (Κρύο(Κρύο)) (Γ (Κρύο(Κρύο)) έως 40℃)
	Το μεγαλύτεροφορτίο 2,5 kg (1
κουβέρτα)

	Περιγραφή
	Κατάλληλοςγια μεγαλύτερα αντικείμενα όπως καλύμματα κρεβατιού, μαξιλάρια, καλύμματα καναπέδων κ.λπ.
δηλ. να πλύνετε



	Ξέπλυμα + Στύψιμο(Ξέβγαλμα + Τρύπημα)
	-
	Το μεγαλύτερο φορτίο:Τάξη

	Περιγραφή
	Ξεπλένει και στύβει τα ρούχα. Χρησιμοποιήστε μαλακτικό υφασμάτων εάν χρειάζεται.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού στο επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Κρατήστε κατά το πλύσιμοπληροφορίες στην ετικέτα φροντίδας του κατασκευαστή ενδυμάτων ή οδηγίες για την αποφυγή ζημιών στα ρούχα.
· Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα στυψίματος για τα επιθυμητά προγράμματα.
· Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη θερμοκρασία κύκλου.
· Συνιστάται η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού.


[bookmark: Papildomi_nustatymai]Πρόσθετες ρυθμίσεις

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Ξεβγάλτε+και οι επιλογές καθυστέρησης λήξης μπορούν να επιλεγούν για καθεμίαγια το πρόγραμμα πλύσης σε αυτόν τον πίνακα.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ



	Πρόγραμμα
	Εντατικός(έντονα)
	Προπλύσιμο (Επιπλέονπρόπλυση)

	AI Wash
	
	

	Βαμβάκι
	•
	•

	Eco 40-60
	•
	•

	Μικτό ύφασμα (Διάφορα)
	•
	•

	ΕύκολοςΦροντίδα (Easy Care)
	•
	•

	Φροντίδα αλλεργιών (Αλλεργιογόνοκαταστροφή)
	•
	

	Εκλεκτά τρόφιμα(ευαίσθητος)
	•
	

	Cotton Turbo (Βαμβάκιturbo)
	
	•

	Είδη σπορ
	•
	

	Ταχύτητα 14 (Γρήγορη 14)
	
	

	Πάπλωμα
	•
	



[bookmark: Pasirenkamas_maksimalus_gręžimo_greitis]Επιλέγεται η μέγιστη ταχύτητα διάτρησης

	
Πρόγραμμα
	Ταχύτητα διάτρησης

	
	Αθέτησησύνθεση
	Πιθανή ρύθμιση

	AI Wash
	1400 σ.α.λ
	Καθένας

	Βαμβάκι
	1400 σ.α.λ
	Καθένας

	Eco 40-60
	1400 σ.α.λ
	Καθένας

	ΜικτόςΎφασμα (Διάφορα)
	1000 σ.α.λ
	Καθένας

	ΕύκολοςΦροντίδα (Easy Care)
	1400 σ.α.λ
	Καθένας




	
Πρόγραμμα
	Ταχύτητα διάτρησης

	
	Αθέτησησύνθεση
	Πιθανή ρύθμιση

	Φροντίδα αλλεργιών (Αλλεργιογόνοκαταστροφή)
	1400 σ.α.λ
	Καθένας

	Ντελικάτα
	800 σ.α.λ
	Έως 800 σ.α.λ.

	Cotton Turbo (Βαμβάκιturbo)
	1200 σ.α.λ
	Από 400 έως 1400 σ.α.λ.

	Αθλητικά ενδύματα (Sportενδύματα)
	800 σ.α.λ
	Έως 800 σ.α.λ.

	Ταχύτητα 14 (Γρήγορη 14)
	400 σ.α.λ
	Καθένας

	Πάπλωμα
	1000 σ.α.λ
	Έως 1000 σ.α.λ.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα διάτρησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φορτίου. Ανατρέξτε στο παραπάνωτα μεγέθη στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο εκατοστό.



[bookmark: Sąnaudų_duomenys]Στοιχεία κόστους
[bookmark: Vienetų_aprašas]Περιγραφή μονάδων

κιλά: ποσότητα ρούχων	ω:μμ: διάρκεια προγράμματος
kWh: κατανάλωση ενέργειας	℃: Μέγιστη θερμοκρασία για επεξεργασμένα υφάσματαμέσα στα προϊόντα
λίτρα: κατανάλωση νερού	σ.α.λ: μέγιστη ταχύτητα διάτρησης
%: υπολειπόμενη υγρασία στο τέλος της φάσης διάτρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα διάτρησης, τόσο πιο δυνατός είναι ο θόρυβοςλιγότερη υπολειμματική υγρασία.

[bookmark: Bendrosios_programos]Γενικά προγράμματα

	Πρόγραμμα
	κιλά
	ω:μμ
	kWh
	℃
	λίτρα
	av./ελάχ.
	%

	Βαμβάκι
20℃
	13
	2:09 π.μ
	0,213
	26
	93,0
	1350
	47.1

	Βαμβάκι
60℃
	13
	3:59 π.μ
	1.915
	51
	94,0
	1350
	48.3

	Μικτό ύφασμα(Ανάμικτος)
	5
	1:21 π.μ
	0,507
	33
	63,0
	1000
	65,0




	Πρόγραμμα
	κιλά
	ω:μμ
	kWh
	℃
	λίτρα
	av./ελάχ.
	%

	Ταχύτητα 14 (Γρήγορη
14)
	2
	0:14
	0,049
	23
	32.0
	400
	107,0

	"Βαμβάκι"40 ℃ + "Intensive"
	13
	4:01 π.μ
	1.011
	33
	127,0
	1350
	50,0

	Eco 40-60 (όλοι)*1
	13
	4:00 π.μ
	0,848
	31
	88,0
	1360
	44.7

	Eco 40-60 (Ήμισυ)*1
	6.5
	3:00 π.μ
	0,564
	27
	79,0
	1360
	47.2

	Eco 40-60
(Συνοικία)*1
	3.5
	2:22 π.μ
	0,277
	24
	42.0
	1360
	44.1


[bookmark: _bookmark18]*1 Τα κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα μπορούν να καθαριστούν στους 40℃ ή στους 60℃, και αυτότο πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των κανονισμών οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ (ΕΕ 2019/2023).ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ


ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Τα αποτελέσματα της δοκιμής εξαρτώνται από την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία του νερού παροχής,θερμοκρασία δωματίου, είδος και ποσότητα ρούχων, βαθμός λερώματος, χρησιμοποιημένο απορρυπαντικό και διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και επιλεγμένες πρόσθετες ρυθμίσεις.
· Οι τιμές για τα γενικά προγράμματα, εκτός από τον κύκλο Eco 40-60, είναι μόνο ενδεικτικές.
· Κανονισμός ΕΕ 2019/2023, με ισχύ από το 2021 Η 1η Μαρτίου σχετίζεται με την κατανάλωση ενέργειαςτάξεις απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2019/2014.
· Σαρώστε τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα της συσκευής, η οποία περιέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο προς πληροφορίες,που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής, στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ. Φυλάξτε την ενεργειακή ετικέτα μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.
· Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου στην ετικέτα της συσκευής - ανοίξτε την πόρτα γύρω από το άνοιγμα του τυμπάνου.
· Για να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL, επισκεφθείτε:https://eprel.ec.europa.euκαι κάνεαναζήτηση κατά όνομα μοντέλου (ισχύει από 1 Μαρτίου 2021)


[bookmark: Papildomi_nustatymai_ir_funkcijos][bookmark: _bookmark19]Πρόσθετες ρυθμίσεις και λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες ρυθμίσεις και λειτουργίες για να προσαρμόσετε τις εφαρμογές στις ανάγκες σας.
[bookmark: Skalbimo_programos_pritaikymas]Προσαρμογή του προγράμματος πλύσης
Κάθε πρόγραμμα έχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που επιλέγονται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά.
θερμοκρασία. (Θερμοκρασία)
ΑυτόΤο κουμπί επιλέγει τη θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος.
· Τύποςθερμοκρασία. Κουμπί (Θερμοκρασία) μέχρι να ανάψει η επιθυμητή ρύθμιση.
· Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού κατάλληλη για τον τύπο των ρούχων. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε την ετικέτα φροντίδας των ρούχων.
Περιστροφή (διάτρηση)
Μπορεί να επιλεγεί το επίπεδο έντασης διάτρησηςπατώντας αυτό το κουμπί.
· ΠλακώνωΚουμπί στυψίματος για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Εάν έχει επιλεγεί το επίπεδο στυψίματος 0, ο κάδος του πλυντηρίου θα περιστρέφεται πριν αποστραγγίσει το νερό.


Ξεβγάλτε+
Αυτόη λειτουργία συνιστάται για απορρυπαντικά ρούχων για άτομα με αλλεργίες.
· ΤύποςΚουμπί Rinse+ για να προσθέσετε ένα μόνο ξέβγαλμα.
Εντατικός(έντονα)
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για κανονικό και βαρύ πλύσιμολεκιασμένα ρούχα.
· Πατήστε το κουμπί Εντατικό.
[bookmark: Norėdami_pritaikyti_skalbimo_programą,_a]
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα πλύσης:
1 Ετοιμάστε τα ρούχα και βάλτε τα στο τύμπανο.

2 Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.

3 Προσθέστε απορρυπαντικό.

4 Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης.

5 Προσαρμόστε το πρόγραμμα πλύσης (Θερμοκρ., Στύψιμο, Ξέπλυμα+ και Εντατικό) όπως χρειάζεται.

6 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

[bookmark: Tik_gręžimo_funkcijos_naudojimas]Χρησιμοποιώντας μόνο τη λειτουργία τρυπανιού
1 Ετοιμάστε τα ρούχα και βάλτε τα στο τύμπανο.

2 Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.
· Μην επιλέγετε πρόγραμμα πλύσης και μην ρίχνετεαπορρυπαντικά.

3 Πατήστε το κουμπί Spin.

4 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Εάν επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης, δεν θα μπορείτεεπιλέξτε μόνο διάτρηση. Εάν συμβεί αυτό, πατήστε το On δύο φορές για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το μηχάνημα.






[bookmark: Pagrindinių_parinkčių_naudojimas]Χρήση βασικών επιλογών
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα παρακάτωπαρατίθενται βασικές λειτουργίες:
Πρόπλυση (Επιπλέον πρόπλυση)Αυτόη επιλογή συνιστάται για το πλύσιμο ιδιαίτερα βρώμικων υφασμάτων.
1 Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης.

3 Αν χρειαστείπατήστε το κουμπί Pre Wash.

4 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Καθυστέρηση λήξης
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία ώστε να ενεργοποιεί τη συσκευήαυτόματα και ολοκληρώστε το πλύσιμο μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
1 Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης.

3 Αν χρειαστείπατήστε το κουμπί Καθυστέρηση λήξης.

4 Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Εκτός από την καθυστέρηση λήξης LED κουμπιών, όλος ο πίνακας ελέγχουτα LED θα σβήσουν μετά από 20 λεπτά. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.
· Διάρκεια καθυστέρησηςείναι η ώρα λήξης του προγράμματος, όχι η ώρα έναρξης. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει λόγω της θερμοκρασίας του νερού, του φορτίου των ρούχων και άλλων παραγόντων.
· 
Πατήστε για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία
Ανάβωκουμπί.
· Αποφύγετε τη χρήση υγρών απορρυπαντικών με αυτόλειτουργία.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ




[bookmark: Nuostatos]Προμήθειες
Παιδική κλειδαριά
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να απενεργοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου.Αυτή η λειτουργία μπορεί να εμποδίσει τα παιδιά να αλλάζουν κύκλους και να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Όταν ρυθμιστεί αυτή η δυνατότητα, όλα τα κουμπιά είναι διαθέσιμαείναι κλειδωμένα εκτός από το κουμπί λειτουργίας.
· Όταν ο έλεγχος είναι κλειδωμένος,CLκαι ο χρόνος που απομένει είναιΕναλλακτικά εμφανίζονται στην οθόνη ενώ το πλύσιμο βρίσκεται σε εξέλιξη και ενώ είναι ενεργοποιημένη η προστασία έναντι αυτής της λειτουργίας.
· Η απενεργοποίηση δεν θα απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία.Για να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.


Κλείδωμα του πίνακα ελέγχου
1 Ανοίξτε το ρεύμα.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Delay End(Καθυστέρηση λήξης)και τα κουμπιά καθαρισμού μπανιέρας ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.
· Θα ακουστεί ένα μπιπ και θα εμφανιστεί η οθόνηεμφανίζεταιCL.
Ξεκλείδωμα του πίνακα ελέγχου
1 Ανοίξτε το ρεύμα.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Delay End(Καθυστέρηση λήξης)και τα κουμπιά Καθαρισμός μπανιέρας ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.


Μπιπ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίησηανάπηρος)
Σε αυτήν τη συσκευή, όταν ξεκινά και σταματά,η μελωδία παίζει.
· Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Intensive και τα κουμπιά Rinse+ είναι πατημέναταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

[bookmark: IŠMANIOSIOS_FUNKCIJOS][bookmark: _bookmark20]ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
[bookmark: „LG_ThinQ“_programa][bookmark: _bookmark21]Εφαρμογή LG ThinQ
Η εφαρμογή LG ThinQ παρέχει υποστήριξησύνδεση με τη συσκευή μέσω smartphone.
[bookmark: „LG_ThinQ“_programos_charakteristikos]Χαρακτηριστικά της εφαρμογής LG ThinQ
Αντιστοιχίστε το smartphone σας με τη συσκευή,χρησιμοποιώντας εύχρηστες έξυπνες λειτουργίες.
Έξυπνη διάγνωση
Αυτή η δυνατότητα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη συσκευή με βάση το μοτίβο χρήσης.

[bookmark: „LG_ThinQ“_programos_įdiegimas]Εφαρμογές LG ThinQ
εγκατάσταση
Χρησιμοποιώνταςαναζητήστε την εφαρμογή LG ThinQ στο smartphone σας στο Google Play Store ή στο Apple App Store. Ακολουθήστε τις οδηγίες για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.

[bookmark: „Smart_Diagnosis“][bookmark: _bookmark22]Έξυπνη διάγνωση
Αυτή η δυνατότητα θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε και να επιλύσετεπροβλήματα που σχετίζονται με τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Για λόγους πέρα ​​από την αμέλεια της LG, η Υπηρεσία ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων όπως (αλλά δεν περιορίζεται σε)
Μη διαθεσιμότητα Wi-Fi, Αποσύνδεση από Wi-Fi,πολιτική τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη.
· Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίησηπροειδοποίηση και μπορεί να έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με την τοποθεσία σας.




[bookmark: Nustatykite_problemas_naudodamiesi_garsi]Διαγνώστε προβλήματα με τα διαγνωστικά ήχου
Ναγια να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο διάγνωσης ήχου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

· Εκκινήστε την εφαρμογή LG ThinQ και στο παράθυρο μενούεπιλέξτε τη λειτουργία Έξυπνης διάγνωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες διάγνωσης ήχου στην εφαρμογή LG ThinQ.
1 Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση για να
ενεργοποιήστε τη συσκευή.
· Μην πατάτε άλλα κουμπιά.

2 Βοηθήστε μετο μικρόφωνο του smartphone σας δίπλα στο κουμπί Ενεργοποίηση.Μέγ.
10mm








3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το «Θερμ. (Θερμοκρασία)" για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ κρατάτε το μικρόφωνο του τηλεφώνου στο κουμπί λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.
· Κρατήστε το τηλέφωνο σταθερό μέχρι να τελειώσειμεταφορά δεδομένων. Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος μεταφοράς δεδομένων.

4 Μετά το τέλοςγια μεταφορά δεδομένων, το πρόγραμμα θα εμφανίσει διαγνωστικά.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Για καλύτερα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το τηλέφωνο ενώ μεταδίδονται οι ήχοι.
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[bookmark: PRIEŽIŪRA][bookmark: _bookmark23]ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

· Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.Παρά αυτή την προειδοποίηση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατος.
· Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά χημικά, λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτοίυλικά μπορεί να καταστρέψουν το φινίρισμα.



[bookmark: Valymas_po_kiekvieno_skalbimo][bookmark: _bookmark24]Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση
[bookmark: Ką_plauti]Τι να πλύνετε
Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, αδειάστε τα ρούχααυτοκίνητο. Εάν μείνουν βρεγμένα ρούχα στο πλυντήριο, μπορεί να ζαρώσουν, να ξεθωριάσουν το χρώμα τους και να εμφανίσουν μια δυσάρεστη οσμή.
· Στο τέλος του κύκλου πλύσης, καθαρίστε την πόρτα καιφλάντζα πόρτας για την αποφυγή υγρασίας.
· Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει το τύμπανο.
· Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα στεγνό πανίαφαιρέστε την υγρασία.
[image: ]

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

· Για να διατηρήσετε στεγνό το εσωτερικό του μηχανήματος, αφήστε την πόρτα ανοιχτή μόνο εάν επιβλέπονται παιδιά στο σπίτι.


[bookmark: Išorės_valymas]
Εξωτερικός καθαρισμός
Η σωστή φροντίδα της συσκευής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τηςχρόνος υπηρεσίας.
[bookmark: Išorė]Εκτός
· Καθαρίστε αμέσως τις διαρροές.
· Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια ένα στεγνό πανί για να κρατήσετε την υγρασία από τους αρμούς και τις σχισμές.
· Μην πιέζετε την επιφάνεια ή την οθόνη με αιχμηρά αντικείμεναπράγματα.

[bookmark: Durelės]Πόρτες
· Σκουπίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό με ένα υγρό πανίμέρος, στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

· Μην επιχειρήσετε να χωρίσετε ή να αποσυναρμολογήσετε κανένα πάνελσυσκευή. Μην αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου με αιχμηρά αντικείμενα για να λειτουργήσετε τη συσκευή.



[bookmark: Periodiškas_prietaiso_valymas][bookmark: _bookmark25]Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής
[bookmark: Būgno_valymas]Καθαρισμός του τυμπάνου
Αυτή είναι μια λειτουργία που βοηθά στον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής,μούλιασμα, πλύσιμο, ξέπλυμα και τρύπημα.
Τρέξτε μία φορά το μήνα (ή πιο συχνά εάν χρειάζεται).λειτουργούν και αφαιρούν εναποθέσεις απορρυπαντικού και μαλακτικού και άλλα υπολείμματα.
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ37


· Εάν υπάρχει δυσάρεστη μυρωδιά ή μούχλα στο εσωτερικό της συσκευής, εκτελέστε αυτή τη λειτουργία μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες, εκτός από αυτό που απαιτείται τακτικά.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
· Θα είναιεμφανίζεταιtcLανακοίνωση,προειδοποίηση σχετικά με τη σύσταση χρήσης αυτής της δυνατότητας.

1 Αφαιρέστε ρούχα ή αντικείμενα από το μηχάνημα καικλείσε την πόρτα

2 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα και μπείτε στο κεντρικόπροσθέστε σκόνη αποασβεστοποίησης στο διαμέρισμα πλυσίματος.
· Τα δισκία μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο τύμπανο όπωςμια εναλλακτική λύση στη σκόνη.

3 Κλείστε αργά το συρτάρι του διανομέα.

4 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Καθαρισμός μπανιέρας(Καθαρισμός τυμπάνου).

5 ΠλακώνωΚουμπί Έναρξη/Παύση για έναρξη.

6 Αφήστε την πόρτα ανοιχτή στο εσωτερικό της συσκευήςεντελώς στεγνό.
· Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν είναι εντελώς στεγνό, μπορείκακή μυρωδιά ή μούχλα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

· Για να διατηρήσετε στεγνό το εσωτερικό του μηχανήματος, αφήστε την πόρτα ανοιχτή μόνο εάν επιβλέπονται παιδιά στο σπίτι.



[bookmark: Vandens_įleidimo_filtro_valymas]Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου νερού
Το φίλτρο εισόδου νερού συλλέγει τυχόν ασβέστη ή ίζημα που μπορεί να υπάρχει στο νερό που υπάρχει

παρέχεται στη συσκευή. Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου περίπου κάθε έξι μήνες ή πιο συχνά εάν το νερό είναι πολύ σκληρό ή περιέχει ίχνη ασβέστη.
· Αν το πλυντήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

· Μήνυμα σφάλματος1Εεμφανίζεται εάν δεν εισέλθει νερό στο συρτάρι του πλυντηρίου, θα εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου.
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, κλείστε τη βρύση του νερού και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
[image: ]

2 Αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου νερού με μικρές πένσες και καθαρίστε το φίλτρο με μια οδοντόβουρτσα μεσαίων τριχών.


[bookmark: Vandens_išleidimo_siurblio_filtro_valyma]Φίλτρο αντλίας εξόδου νερούκαθαρισμός και αποστράγγιση νερού έκτακτης ανάγκης
Το φίλτρο αποστράγγισης συλλέγει μικρά αντικείμενα που έχουν απομείνει στα ρούχα και κλωστές που μπορεί να μείνουν στα ρούχα. Ελέγχετε το φίλτρο κάθε έξι μήνες για να το διατηρείτε καθαρό και να διασφαλίζετε την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος.



Αφήστε το νερό να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανοίξτε την πόρτα ή εκτελέστε αποστράγγιση νερού έκτακτης ανάγκης.
1 Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα.

2 Ανοίξτε την κουκούλα και στραγγίστε το νερόσωλήνας αποστράγγισης.
[image: ]

3 Αρχικά, αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης από το νερόαδειάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και αποστραγγίστε το νερό.
[image: ]
4 
Ξεβιδώστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης νερού έτσι ώστεγια να στραγγίσετε το υπόλοιπο νερό και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή μικρά αντικείμενα από το φίλτρο.
[image: ]




5 Αφού καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης νερού, εγκαταστήστε προσεκτικά το φίλτρο και βιδώστε το καπάκι αποστράγγισης του νερού δεξιόστροφα για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη σπειρώματα και τη διαρροή. Τοποθετήστε ξανά το βύσμα στον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου νερού και τοποθετήστε το στη θήκη.
[image: ]


6 Κλείστε το καπάκι.
ΠΡΟΣΟΧΗ

· Να είστε προσεκτικοί κατά την αποστράγγιση του νερού όπως μπορείνα είναι ζεστό
· Εκτελέστε ένα πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου μία φορά το μήνα (ή πιο συχνά εάν χρειάζεται) για να αφαιρέσετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού και άλλες βρωμιές.



[bookmark: Dozatoriaus_stalčiaus_valymas]Καθαρισμός του συρταριού του διανομέα
Υπολείμματα απορρυπαντικού μπορεί να συσσωρευτούν στο συρτάρι του διανομέασυσσώρευση μαλακτικού υφασμάτων. Μετά τον διανομέα


υγρό απορρυπαντικό μπορεί να παραμείνει στο συρτάρι και να μην διανέμεται πλέον.Μία ή δύο φορές το μήνα, τραβήξτε έξω τα συρτάρια και τις μονάδες συρταριών και ελέγξτε για συσσώρευση προϊόντος καθαρισμού.
1 Αποχωρώσυρτάρι της θήκης απορρυπαντικού απλά τραβώντας το μέχρι να σταματήσει.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

· Στη συνέχεια τραβήξτε απαλά το συρτάρι προς τα έξω,πατώντας σταθερά το κουμπί αποσύνδεσης.
[image: ]

2 Αφαιρέστε τις εναποθέσεις απορρυπαντικού και μαλακτικού.
· Ξεπλύνετε το συρτάρι και τα μέρη του με ζεστό νερό,για να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις απορρυπαντικού και μαλακτικού. Χρησιμοποιήστε μόνο νερό για να καθαρίσετε το συρτάρι του διανομέα.

3 Χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε την κοιλότητα του συρταριούύφασμα ή μικρή μη μεταλλική βούρτσα.
· Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα από την κορυφή καικάτω μέρος της κόγχης.

4 Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε την υπόλοιπη υγρασίαπετσέτα ή πανί.

5 Συναρμολογήστε ξανά τα εξαρτήματα του συρταριούκατάλληλα τμήματα και τοποθετήστε το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού.

[bookmark: TRIKČIŲ_ŠALINIMAS][bookmark: _bookmark26]ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα και δυσλειτουργίες κατά τη χρήση της συσκευής. Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν πιθανά σφάλματααιτίες μηνυμάτων ή αποτυχιών και σημειώσεις για τον τρόπο εξάλειψής τους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους πίνακες για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε όταν καλείτε ένα κέντρο σέρβις της LG Electronics.

[bookmark: Prieš_skambinant_į_priežiūros_centrą][bookmark: _bookmark27]Πριν καλέσετε το κέντρο σέρβις
Η συσκευή σας διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για έγκαιρο εντοπισμό και διάγνωση προβλημάτων. Ανη συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες προτού καλέσετε ένα κέντρο σέρβις της LG Electronics.
[bookmark: Klaidų_pranešimai]Μηνύματα σφάλματος

	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	1Ε
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	Η παροχή νερού είναι ανεπαρκήςσε εκείνο το μέρος. Το νερό δεν μπαίνει
αυτοκίνητοή μπαίνει αργά.
· Δείτε μια άλλη οικιακή βρύση.

	
	Η βρύση παροχής νερού δεν ανοίγει αρκετά. Νερόδεν εμπίπτει σε
αυτοκίνητοή μπαίνει αργά.
· Κλείστε τη βρύση μέχρι το τέλος.

	
	Ο(οι) σωλήνας(οι) παροχής νερού είναι λυγισμένος.
· Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

	
	Το φίλτρο του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας είναι βουλωμένο.
· Αφού κλείσετε τις βρύσες και αφαιρέσετε τις συνδέσεις του σωλήνα στο πλυντήριο, ελέγξτεκαι καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισαγωγής νερού.

	ΕΕ
ΔΙΑΤΡΟΠΗΣΦΑΛΜΑ
	Το μηχάνημα διαθέτει σύστημα που ανιχνεύει και διορθώνει την προκύπτουσα ανισορροπίαστο αυτοκίνητο.
· Στο τέλος του κύκλου, τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ βρεγμένα, μοιράστε τα έτσι ώστεθα μπορούσε να τρυπηθεί σωστά. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ξεκινήσει η διάτρηση της συσκευής. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη πριν ξεκινήσει η διάτρηση.

	
	Το φορτίο είναι πολύ χαμηλό. Αυτό το σύστημα μπορεί να σταματήσει τη διάτρηση ή και καθόλουσταματήστε τη διάτρηση εάν πρόκειται να τοποθετηθούν βαριά αντικείμενα στο μηχάνημα (π.χ. χαλάκι μπάνιου, μπουρνούζι κ.λπ.).
· Προσθέστε 1 ή 2 παρόμοια αντικείμενα ή μικρότερα ρούχα στο φορτίοθα ήταν άρτιος. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ξεκινήσει η διάτρηση της συσκευής. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη πριν ξεκινήσει η διάτρηση.

	Ο.Ε
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥΣΦΑΛΜΑ
	Ελευθέρωσηο εύκαμπτος σωλήνας είναι τσακισμένος ή φραγμένος. Το νερό δεν αποστραγγίζεται από το μηχάνημα ή αποστραγγίζεται αργά.
· Καθαρίστε και ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ



	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Ο.Ε
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥΣΦΑΛΜΑ
	Το φίλτρο εξόδου είναι βουλωμένο.
· Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο εξόδου.

	dE dE1 dEz dE4
ΣΦΑΛΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
	Ο αισθητήρας της πόρτας δεν λειτουργεί.
· Καλέστε ένα κέντρο σέρβις της LG. Τοπική τεχνική LGο αριθμός τηλεφώνου του κέντρου σέρβις βρίσκεται στην κάρτα εγγύησης.

	tE
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΦΑΛΜΑ
	Είναισφάλμα ελέγχου.
· Βγάλτε το φις και καλέστε για σέρβις.

	LE
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΦΑΛΜΑ
	Υπερφόρτωση κινητήρα.
· Περιμένετε 30 λεπτά για να κρυώσει ο κινητήρας και μετά επανεκκινήστε τον κύκλο.

	FE
ΞΕΧΕΙΛΙΣΜΑΣΦΑΛΜΑ
	Υπερχείλιση νερού λόγω πιθανώς ελαττωματικής βαλβίδας νερού.
· Αποσυνδέστε τη βρύση του νερού. Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος. Φωνάζωυπηρεσίες.

	Π.Ε
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣΣΦΑΛΜΑ
	Δεν λειτουργείαισθητήρας στάθμης νερού.
· Αποσυνδέστε τη βρύση του νερού. Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος. Φωνάζωυπηρεσίες.

	vs
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΗΣΗΣΣΦΑΛΜΑ
	Ο αισθητήρας κραδασμών δεν λειτουργεί.
· Καλέστε για σέρβις.

	FF
ΠΑΓΩΜΑΣΦΑΛΜΑ
	ΕκτάριοΟ εύκαμπτος σωλήνας παροχής/αποστράγγισης ή η αντλία αποστράγγισης είναι παγωμένος;
· Γεμίστε το τύμπανο με ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης καιαντλία αποστράγγισης. Καλύψτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής με μια υγρή και ζεστή πετσέτα.

	NPP
ΝΕΡΟΔΙΑΡΡΟΗ
	Πηγές νερού.
· Καλέστε για σέρβις.

	PF
ΤΡΟΦΗΑΤΑΞΙΑ
	Ενδέχεται να προκύψουν διακοπές ρεύματος ή διακοπές ρεύματος κατά τη λειτουργίαικανότητα.
· Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να επαναλάβετε τον κύκλο.



[bookmark: Garsai,_kuriuos_galite_girdėti]Ήχοι που μπορείτε να ακούσετε

	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Ένας θόρυβος κροτάλισμα και κροτάλισμα
	Ξένα αντικείμενα όπως κλειδιά, κέρματα μπορεί να έχουν μπει στο τύμπανοή ακρίδες.
· Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, ελέγξτε το τύμπανο για ξένα αντικείμενα. Ανεάν ο θόρυβος δεν εξαφανιστεί μετά τον έλεγχο και την επανεκκίνηση του μηχανήματος, καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.




	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Τεράστιοςθόρυβος
	Το πλύσιμο των βαριών ρούχων μπορεί να είναι θορυβώδες. Αυτόως επί το πλείστον κοινό.
· Εάν ο θόρυβος δεν υποχωρεί, πιθανότατα σημαίνει ότι έχει διαταραχθεί η ισορροπία της συσκευής. Σταματήστε και ξαναμοιράστε τα ρούχα.

	
	Μπορεί να διαταραχθεί η ισορροπία φορτίου των ρούχων.
· Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα όταν η πόρταθα ξεκλειδώσει.

	Δονούμενοςθόρυβος
	Δεν αφαιρέθηκε συσκευασίαυλικά.
· Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.

	
	Τα ρούχα στο τύμπανο μπορεί να είναι άνισα κατανεμημένα.
· Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα όταν η πόρταθα ξεκλειδώσει.

	
	Δεν ακουμπούν όλα τα πόδια σταθερά και ομοιόμορφα στο πάτωμα.
· Δείτε την Οδηγία ευθυγράμμισης οργάνου για τον τρόπο προσαρμογήςευθυγράμμιση συσκευής.

	
	Το πάτωμαόχι αρκετά ισχυρή.
· Ελέγξτε ότι το δάπεδο είναι συμπαγές και δεν λυγίζει. Δείτε την ενότητα
Απαιτήσεις τοποθεσίας εγκατάστασηςπώς να επιλέξετε το σωστό μέρος.



[bookmark: Naudojimas]Χρήση

	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Διαρρέει νερό.
	Βουλωμένοι σωλήνες αποχέτευσης σπιτιού.
· Ξεβουλώστε το σωλήνα αποστράγγισης. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό.

	
	Πρόγονοςπου προκαλείται από ακατάλληλη σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης ή από βουλωμένο σωλήνα αποστράγγισης.
· Καθαρίστε και ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικάφίλτρο εξόδου.

	
	Το καπάκι φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
· Επανατοποθετήστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.

	Η συσκευή δεν λειτουργεί.
	Ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί λόγω αδράνειας.
· Αυτό είναι κοινό. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

	
	Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
· Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο σε μια ηλεκτρική πρίζα που λειτουργεί.

	
	Η παροχή νερού είναι κλειστή.
· Κλείστε τη βρύση μέχρι το τέλος.



ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ



	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Η συσκευή δεν λειτουργεί.
	Τα χειριστήρια δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.
· Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί σωστά. Κλείστε την πόρτα καιπατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

	
	Άνοιξεπόρτες.
· Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπλοκές κάτω από την πόρταπλυντήριο, εμποδίζοντάς τα να κλείσουν τελείως.

	
	Ο διακόπτης κυκλώματος ενεργοποιήθηκε/η ασφάλεια έχει καεί.
· Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος/ασφάλειες. Αντικαταστήστε τις ασφάλειεςή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος. Η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον κλάδο του δικτύου που προορίζεται για αυτήν. Μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί από το σημείο του προγράμματος όπου σταμάτησε.

	
	Πρέπει να γίνει επαναφορά του πίνακα ελέγχου.
· Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και μετά επιλέξτε ξανά το επιθυμητόπρογραμματίστε και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

	
	Έναρξη/Παύσητο κουμπί δεν πατήθηκε μετά τη ρύθμιση του προγράμματος.
· Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και μετά επιλέξτε ξανά το επιθυμητόπρογραμματίστε και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η συσκευή απενεργοποιείται εάν το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν πατηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

	
	Εξαιρετικά χαμηλή πίεση νερού.
· Ανοίξτε μια άλλη βρύση στο σπίτι για να ελέγξετε την πίεση του νερούστο σπίτι είναι αρκετό.

	
	Η συσκευή θερμαίνει νερό ή παρασκευάζει ατμό.
· Κατά τη διάρκεια ορισμένων κύκλων, το τύμπανο μπορεί να σταματήσει προσωρινά να περιστρέφεται έως ότου το νερό είναι ασφαλέςθερμαίνεται στην καθορισμένη θερμοκρασία.

	Η συσκευή σταματά για λίγα λεπτά και επανεκκινείται ξανά.
	Η διάταξη προστασίας κινητήρα ενεργοποιείται για να αποτρέψει τη λειτουργία του κινητήραυπερθέρμανση.
· Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν η συσκευή προστασίας κινητήρα σβήσει, η συσκευή σταματάγια λίγα λεπτά και μετά ανάβει ξανά.

	Τα κουμπιά μπορεί να μην λειτουργούνδεόντως.
	ΕνεργοποιήθηκεΕπιλογή Κλείδωμα για παιδιά.
· Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε την επιλογή Κλείδωμα για παιδιά.

	Η πόρτα δεν ανοίγει.
	Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
· Αυτόκανονικός. Μετά την απενεργοποίησηH, μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα.

	Η συσκευή σωστάδεν γεμίζει.
	Το φίλτρο εισαγωγής είναι βουλωμένο.
· Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί φίλτρα εισόδου στις βαλβίδες παροχής νερούδεν είναι βουλωμένα.

	
	Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού μπορεί να είναι λυγισμένοι.
· Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής νερού για τσακίσεις ή εμπλοκές.




	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Η συσκευή σωστάδεν γεμίζει.
	Ανεπαρκής νερόπρομήθεια
· Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βρύσες ζεστού και κρύου νερού έχουν ανοίξει πλήρως.

	
	Ανταλλάσσονταισωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού.
· Ελέγξτε τις συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων παροχής νερού.

	Η συσκευή δεν αποφορτίζεταινερό
	Ο εύκαμπτος σωλήνας εξόδου νερού είναι λυγισμένος.
· Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι τσακισμένος.

	
	Η απελευθέρωση είναι σε περισσότερο από 1 mσε ύψος.
· Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι ανυψωμένος πάνω από 1 mκάτω μέρος της συσκευής.

	Το απορρυπαντικό δεν χύνεταιολόκληρο ή καθόλου χυμένο.
	Χρησιμοποιείται πάρα πολύ απορρυπαντικό.
· Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

	
	Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να είναι βουλωμένο.
· Καθαρίστε το φίλτρο εξόδου νερού.

	Ο κύκλος πλύσης διαρκείπερισσότερο από το συνηθισμένο.
	Φορτίοείναι πολύ μικρό.
· Προσθέστε περισσότερα ρούχα για να διατηρήσετε το φορτίο σταθερό.

	
	Τα βαριά ρούχα αναμειγνύονται με ελαφρύτερα.
· Προσπαθείτε πάντα να πλένετε ρούχα παρόμοιου βάρους, έτσι ώστε κατά το στύψιμοείναι δυνατή η ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου.

	
	Η εξισορρόπηση φορτίου έχει σπάσει.
· Ξαναμοιράστε τα ρούχα με το χέρι εάν είναι μπερδεμένα.

	Το τέλος του κύκλου καθυστερεί
	Διορθώθηκε μια ανισορροπία ή ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα αφαλάτωσης.
· Αυτό είναι κοινό. Ο υπολειπόμενος χρόνος πλύσης που εμφανίζεται στην οθόνη είναι μόνο ενδεικτικός.Η πραγματική διάρκεια μπορεί να διαφέρει.



[bookmark: Efektyvumas]Αποδοτικότητα

	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Φτωχοί λεκέδεςμετακίνηση
	Απηρχαιωμένοςκηλίδες
· Τα προϊόντα που έχουν πλυθεί προηγουμένως μπορεί να έχουν παλιούς λεκέδες. Αυτά τα σημεία μπορούνείναι δύσκολο να αφαιρεθεί. μπορεί να χρειάζονται πλύσιμο των χεριών ή πρόσθετη προεπεξεργασία για να διευκολυνθεί η αφαίρεση.

	Επάλειψη
	Η χλωρίνη ή το μαλακτικό υφασμάτων χορηγείται πολύ νωρίς.
· Το συρτάρι του διανομέα είναι γεμάτο. Εξαιτίας αυτού, η χλωρίνη ή το μαλακτικό υφασμάτων είναιδοσολογείται γρήγορα. Πάντα να μετράτε την ποσότητα χλωρίνης ή μαλακτικού για να μην προσθέτετε πολύ.
· Κλείστε αργά τη θήκη απορρυπαντικού.



ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ



	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Επάλειψη
	Η χλωρίνη ή το μαλακτικό χύθηκε απευθείας στο τύμπανο πάνω στα ρούχα.
· Χρησιμοποιείτε πάντα διανομείς απορρυπαντικού για λευκαντικό και μαλακτικό υφασμάτωνδοσολογηθεί σωστά κατά το σωστό πρόγραμμα πλύσης.

	
	Τα ρούχα δεν ήταν σωστά ταξινομημένα.
· Για να αποφύγετε τους λεκέδες, πλένετε πάντα σκούρα αντικείμεναμακριά από ανοιχτά χρώματα και λευκά αντικείμενα.
· Μην πλένετε ποτέ πολύ λερωμένα ρούχα με ελαφρώς λερωμένα ρούχαπλυντήριο.

	Ρυτίδωση
	Τα ρούχα δεν αφαιρούνται από το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
· Αφαιρείτε πάντα τα ρούχα από τη συσκευή αμέσως μόλις τελειώσει το πρόγραμμα.

	
	Το μηχάνημα είναι εκείυπερφορτωμένο.
· Το μηχάνημα μπορεί να είναι πλήρως φορτωμένο, αλλά το τύμπανο δεν πρέπει να είναι πολύ φορτωμένοσυνωστισμένος Η πόρτα του μηχανήματος πρέπει να κλείνει εύκολα.

	
	Ανταλλάσσονταισωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού.
· Το πλύσιμο σε ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει ζάρες στα ρούχα. Ελέγξτε τοσύνδεση σωλήνα παροχής νερού.

	
	Η ταχύτητα διάτρησης μπορεί να είναι πολύ υψηλή.
· Ρυθμίστε την ταχύτητα στυψίματος ανάλογα με τον τύπο του ρούχου.



[bookmark: Kvapas]Η μυρωδιά

	Συμπτώματα
	Πιθανές αιτίες και λύση

	Το εσωτερικό του μηχανήματος είναι σκουριασμένο ή μουχλιασμένο.
	Τύμπανοτο εσωτερικό δεν έχει καθαριστεί σωστά.
· Εκτελείτε τακτικά τη λειτουργία καθαρισμού μπανιέρας.

	
	Η μυρωδιά μπορεί να εμφανιστεί εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει εγκατασταθεί λανθασμένα, γι' αυτόδημιουργείται ένα εφέ σιφόνι (το νερό ρέει πίσω στο μηχάνημα).
· Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τσακισμένος ήβουλωμένο

	
	Εάν η θήκη απορρυπαντικού δεν καθαρίζεται τακτικά, μπορεί να προέρχεται η μυρωδιάμούχλα ή ξένα σώματα.
· Αφαιρέστε και καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού, ειδικά το επάνω μέρος του ανοίγματος της θήκης καιπαρακάτω.



[bookmark: Klientų_aptarnavimas_ir_priežiūra]Πελάτεςσέρβις και συντήρηση
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφοριών Πελατών της LG Electronics.
· Για να βρείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της LG Electronics,επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μαςwww.lg.com
και ακολουθήστε τις οδηγίες εκεί.


· Δεν συνιστώνται επισκευές μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει περαιτέρω τη συσκευή και να την κάνει αχρησιμοποίητηεγγύηση.
· Τα ανταλλακτικά που ορίζονται στον Κανονισμό 2019/2023 ισχύουν για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Σημείωμα
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